Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование изделия | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения (ОКЕИ) | Кол-во |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-01-02/  03.29.08.01.02 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 16 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не имеющий двигательных функций. Кисть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и имеет возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности создают форму и внешний вид близкие к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Тип протеза по назначению постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-02-01 /  03.29.08.02.01 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез кисти рабочий - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез кисти рабочий состоит из: комплекта полуфабриката рабочего предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляется в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное. Тип протеза по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Протез предплечья косметический | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-01-03 /  03.29.08.01.03 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 5 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез предплечья косметический - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Приемная гильза одинарная или двойная. Кисть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и предусмотрена возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности, образующие его форму и внешний вид близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные части имеют конструктивно-технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Тип протеза по назначению: постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Протез предплечья рабочий | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-02-02 /  03.29.08.02.02 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез предплечья рабочий - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез предплечья рабочий состоит из комплекта полуфабрикатов предплечья рабочего, предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляться в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Тип протеза по назначению: специальный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Протез предплечья активный (тяговый) | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-03-02 /  03.29.08.03.02 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез предплечья активный (тяговый) - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы предплечья литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Приемная гильза одинарная или двойная. Кисть пластмассовая с тяговой системой управления и пружинным схватом и фиксацией блока IV -V пальцев. Части протеза конечности, образующие его форму и внешний вид близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Оболочка косметическая выполнена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и имеет возможность удаления загрязнений. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя). Тип протеза по назначению постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Протез плеча косметический | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-01-04/  03.29.08.01.04 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез плеча косметический - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Кисть изготовлена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и имеет возможность удаления загрязнений. Части протеза конечности, образующие его форму и внешний вид близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Локоть-предплечье пассивный с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча. Функциональные части протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза по назначению постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Протез плеча рабочий | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121 /  8-02-03/  03.29.08.02.03 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез плеча рабочий - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа. Протез плеча рабочий состоит из комплекта полуфабрикатов плеча рабочего предназначенный для установки и фиксации насадок для удержания инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Комплект рабочих насадок закрепляться в приемнике протеза верхней конечности и предназначен для работ определенного вида. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Тип протеза постоянный. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |
|  |  | Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | Протез плеча активный (тяговый) | ОКПД2/  Номер вида технического средства реабилитации (изделия) /  КОЗ | Качественная | 32.50.22.121/  8-03-03/  03.29.08.03.03 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 3 |
| Функциональные и технические характеристики | Качественная | Протез плеча активный (тяговый) - элементы протеза конечности изготовлены по индивидуальным параметрам получателя (по слепку). Материал гильзы плеча литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопласт или кожа. Кисть пластмассовая с тяговой системой управления и пружинным схватом и фиксацией блокаIV -V пальцев. Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Узел локоть предплечья механический тяговый с пассивно-активным управлением со ступенчатой фиксацией, без ротации плеча, функция ротации реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая выполнена из силикона или из медицинского пластизоля телесного цвета. Части протеза конечности, образующие его форму и внешний вид близки к форме и внешнему виду естественной конечности. Функциональные узлы протеза имеют конструктивно - технологическую завершенность. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей получателя. Тип протеза постоянный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |
|  |  | Требование к качеству работ | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, «ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018. Предоставление деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия (при наличии). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **ИТОГО:** | | | | | | **Х** | **35** |

**Гарантийный срок:**

Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 3 месяца со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез предплечья косметический - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез предплечья рабочий - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез предплечья активный (тяговый) - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез плеча косметический - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем.

Протез плеча рабочий - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем;

Протез плеча активный (тяговый) - 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия получателем.

**Сроки выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется в срок не превышающий 40 календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю.

**Место выполнения работ:**

По выбору Получателя прием заказов, примерка, подгонка и выдача готовых Изделий Исполнителем осуществляется по месту нахождения Исполнителя либо по месту жительства (пребывания) Получателя, либо в пункте выдачи Изделий, организованном Исполнителем.