**Описание объекта закупки**

**Поставка технических средств реабилитации (изделий) в 2024 году:**

**кресла – стулья с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Описание функциональных и технических характеристик** | **Кол-во, шт.** | **Цена за единицу, руб.** | **Начальная стоимость, руб.** |
| 23-01-04 Кресло – стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП размер 1 | Кресло – стул должен быть предназначен для поддержания правильной позы, сидя во время гигиенического ухода за детьми-инвалидами с функциональными нарушениями различного вида. Кресло-стул с санитарным оснащением должен состоять из кресла и рамы. Кресло должно представлять собой сиденье из пластика и иметь накладку из пеноматериала. В сиденье под мягкой накладкой должно быть гигиеническое отверстие.Спинка кресла должна наклоняться, а сиденье должно откидываться назад.Рама стула должна быть выполнена из алюминия, покрытого порошковой краской, и нержавеющей стали. Рама должна быть оснащена четырьмя колесами. Каждое колесо должно быть оснащено стояночным тормозом. Высота сиденья должна регулироваться при изменении антропометрических данных ребенка. Кресло-стул должен обладать механизмом регулировки угла наклона подножки без инструмента. Подножка должна регулироваться по высоте. Угол держателей подножки должен регулироваться. Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь возможность располагаться над стандартным унитазом. Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть оснащен: - подножкой; - абдуктором; - тазовым ремнем; Кресло-стул должен иметь следующие параметры:Ширина сиденья не менее 25 см;Глубина сиденья не более 24 см;Длина голени регулируется не менее 24 см и не более 37 см;Ширина спинки не менее 19,5 см;Высота спинки не более 36 см;Высота сиденья регулируется не менее 52 см и не более 74 см;Общая высота рамы с сиденьем регулируется не менее 88 см не более 110 см;Ширина рамы не более 48 см;Длина рамы не менее 66 см;Вес изделия не более 13,6 кг;Максимальный вес пользователя не более 35 кг. | 2 | 248 683,33 | 497 366,66 |
| 23-01-04 Кресло – стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП размер 2 | Кресло – стул должен быть предназначен для поддержания правильной позы, сидя во время гигиенического ухода за детьми-инвалидами с функциональными нарушениями различного вида. Кресло-стул с санитарным оснащением должен состоять из кресла и рамы. Кресло должно представлять собой сиденье из пластика и иметь накладку из пеноматериала. В сиденье под мягкой накладкой должно быть гигиеническое отверстие.Спинка кресла должна наклоняться, а сиденье должно откидываться назад.Рама стула должна быть выполнена из алюминия, покрытого порошковой краской, и нержавеющей стали. Рама должна быть оснащена четырьмя колесами. Каждое колесо должно быть оснащено стояночным тормозом. Высота сиденья должна регулироваться при изменении антропометрических данных ребенка. Кресло-стул должен обладать механизмом регулировки угла наклона подножки без инструмента. Подножка должна регулироваться по высоте. Угол держателей подножки должен регулироваться. Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь возможность располагаться над стандартным унитазом. Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть оснащен: - подножкой; - абдуктором; - тазовым ремнем; Кресло-стул должен иметь следующие параметры:Ширина сиденья не менее 28 см;Глубина сиденья не более 30 см;Длина голени регулируется не менее 31 см не более 43 см;Ширина спинки не менее 22 см;Высота спинки не более 38 см;Высота сиденья регулируется не менее 52 см не более 74 см;Общая высота рамы с сиденьем регулируется не менее 91 см не более 113 см;Ширина рамы не более 48 см;Длина рамы не менее 66 см;Вес изделия не более 14,5 кг;Максимальный вес пользователя не более 50 кг. | 3 | 249 100,00 | 747 300,00 |
| **ИТОГО** |  | **5** | **1 244 666,66** |

**Требования к качеству товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – кресло-стул): техническое средство реабилитации предназначено для использования получателями в помещениях и комнатах личной гигиены.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать удобство при передвижении пользователя с помощью сопровождающего лица.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

При поставке товара наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

 **Требования к безопасности товара:**

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека (п.6.2 ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя) с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации (п.6.3 ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля).

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74 Межгосударственный стандарт "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения", ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования, ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические.

Общие требования к выбору (п.6.4 ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля).

Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей (п.6.7 ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля).

Кресла-стулья (кроме кресел-стульев без колес) должны быть оборудованы стояночной и при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку (п. 5.1.2.13 ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля).

Кресло - стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением Получателя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

**Требования, предъявляемые к маркировке, упаковке товара:**

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов.

Технические требования», на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-стула;

- обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись о стране происхождения товара;

- номер регистрационного удостоверения.

В комплект должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание в течение срока службы.

Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка товара обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. При этом каждое изделие уложено в индивидуальную упаковку.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортная маркировка грузовых мест в соответствии с ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:**

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи товара получателю (представителю получателя) имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества товара составляет 12 месяцев с момента подписания Получателем (представителем Получателя) акта приема-передачи товара. В течение срока действия гарантии Поставщик производит гарантийный ремонт товара за счет собственных средств, а при невозможности или нецелесообразности проведения гарантийного ремонта - замену товара на новый. Срок гарантийного ремонта не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя к Поставщику и предоставлении гарантийного талона, дающего право на бесплатный гарантийный ремонт товара во время срока действия гарантии на товар.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков, выявленных при эксплуатации товара получателями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара:**

Поставщик обязан:

- предоставить получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи товара Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей товара организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения товара;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения товара по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков получателей из реестра получателей товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

-фото/видео фиксация;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей товара, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю;

- после подписания Контракта, в течение 3 дней с момента предоставления Заказчиком информации Поставщику о количестве товара, необходимого к поставке получателем с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края, предоставить Заказчику график поставки товара получателям с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края в электронном виде.

**Муниципальные образования Приморского края,**

**в которые должна быть осуществлена поставка товара:**

Анучинский муниципальный округ, Лазовский муниципальный округ, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Тернейский муниципальный округ, Ханкайский муниципальный округ, Хорольский муниципальный округ, Чугуевский муниципальный округ. Дальнереченский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Михайловский муниципальный район, Надеждинский муниципальный район, Ольгинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Хасанский муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Яковлевский муниципальный район, Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ, Артемовский городской округ, Городской округ Большой Камень, Дальнегорский городской округ, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Спасск-Дальний городской округ, Уссурийский городской округ, Городской округ город Фокино (ЗАТО).

|  |
| --- |
| **Требования к условиям исполнения контракта:** **Поставка товара получателю должна быть осуществлена в срок: до 30.10.2024 – 100%** |
| Требования к порядку поставки товаров, выполнения работ, оказанию услуг | По месту жительства Получателя Приморский край |
| Дополнительная информация |  |