**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году кресел-стульев с санитарным оснащением.

 Количество – 19 шт.

 2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника закупки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | ОКПД2 | Кол-во,шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие-01.28.23.01.04Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 19 | Кресло-стул с санитарным оснащением | должен быть предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Комплектация кресла-стула с санитарным оснащением | должна предполагать наличие боковой поддержки (регулируемой по ширине), подголовника (регулируемого по высоте) и регулировки сиденья по глубине |
| Спинка кресла-стула | должна быть изготовлена из вспененного полиуретана и должна быть оснащена ремнем безопасности |
| Боковая поддержка туловища | должна регулироваться по ширине с обеих сторон |
| Сиденье кресла-стула | должно быть изготовлено из вспененного полиуретана, должно иметь съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана |
| Сиденье | должно иметь гигиенический вырез в центре и эргономичные закругления под бедрами пациента |
| Кресло-стул | должен иметь туалетное судно |
| Устройство для поддержки головы | должно состоять из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья |
| Подголовник | должен быть изготовлен из вспененного полиуретана и должен иметь анатомическую форму с выраженной боковой поддержкой |
| Подлокотники кресла-стула | должны быть изготовлены из полимерного синтетического материала, должны быть откидывающимися назад вниз, должны быть оснащены пружинными штифтами для фиксации в рабочем положении |
| Подножки кресла-стула | должны быть быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней должны иметь эргономичную рифленую поверхность с упором для пятки |
| Передние и задние колёса | должны быть самоориентирующиеся, с возможностью поворота на не менее 360º, на вилках из особо прочного пластика, для облегчения движения вилка должна иметь наклон |
| Шины | должны быть литые, выполнены из полиуретана |
| Тормоза | должен быть в наличии индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса |
| Глубина сиденья | должна быть регулируемая в диапазоне не менее: 25 - 29 см (должна быть бесступенчатая регулировка) |
| Максимальный вес пользователя | не более 100 кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Кресла-стулья | должны иметь ширины сиденья: 22 см +/-1 см, 25 см +/- 1 см, 28 см +/- 1, 31 см +/- 1, 34 см +/- 1 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| В комплект поставки входит | - паспорт на русском языке;- гарантийный талон на сервисное обслуживание | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кресло-стул | должен соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонное значение, установленное в характеристиках, включая предельные значения диапазона, которое не может изменяться.

 Все указания союза «или» и знака «/» в заявке являются конкретными и не означают неконкретный показатель. Они подразумевают, что товар может быть изготовлен в разных вариантах в зависимости от необходимости получателей.

Слово «не более» - означает что, в заявке указывается конкретное значение равное или меньшее значения, установленного заказчиком.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

 В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние указанные заказчиком значения характеристики.

Знак «+/-» означает, что в заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона, включая предельные значения диапазона.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде."

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3.Место поставки товара – по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара "15" ноября 2024 года.

4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.