Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению граждан чехлами на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовыми) в 2024 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) (Приказ от 13 февраля 2018 г. № 86н)** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Наименование по коду КТРУ, код КТРУ/ ОКПД2** | **Кол-во, шт.** |
| **1** | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | **10** |
| **2** | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие | **18** |
| **Итого:** | | | |  |

Чехлы на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) (далее – чехлы, изделия) должны быть изготовлены из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием. Чехлы должны обеспечивать смягчающий, стабилизирующий эффект, обеспечивать полный контакт с приёмной гильзой. Чехлы должны обеспечивать равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе.

При выполнении работ по обеспечению граждан чехлами на культи нижних конечностей Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Чехол должен свободно надевается на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

В соответствии с п. 4.6.6. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» изделия должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы.

Функциональные и качественные характеристики чехлов на культи нижних конечностей должны обеспечивать гражданам возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации.

Срок службы на чехлы из полимерного материала должен быть не менее 1 года.

Должна быть предусмотрена возможность замены изделия в связи с обеспечением Изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

**Требования к гарантийному сроку товара:** гарантийный срок устанавливается со дня подписания Получателем акта - приема передачи изделия и должен составлять 30 дней.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.