|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1 к Извещению**  Поставка слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных в целях социального обеспечения граждан | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/  КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | | | | Ед. измерения | Инструкция  по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 9 | 10 |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный  17-01-05/Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120 / 26.60.14.120-00000004 | 100 | шт | Максимальный ВУЗД 90 | количественная | ≥ | 139 |  |  | дБ | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Максимальное усиление | количественная | ≥ | 78 |  |  | дБ | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Диапазон частот | количественная | ≥ | 5,0 | ≤ | 0,1 | кГц | УЗ указывает диапазон значений хар-ки |
| Количество программ прослушивания | количественная | ≥ | 4 |  |  |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Тип обработки цифрового сигнала | качественная | Многоканальный (НЕ МЕНЕЕ 48 каналов цифровой обработки сигнала)  Бесканальный | | | |  | УЗ указывает только одно значение хар-ки |
| Функции | качественная | * адаптивная направленность; * шумоподавление; * подавление обратной связи; * телефонная катушка; * бинауральная координация усиления, переключения программ; * возможность подключения FM–систем; * память (мониторинг);   программа автотелефона. | | | |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Вспомогательное электронное средство ориентации с функциями определения расстояния до объектов, определения категорий объектов, лиц людей, с вибрационной индикацией и речевым выходом для детей-инвалидов отвечает требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Устройство отвечает Межгосударственному стандарту: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

*Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".*

*В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует, описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению техническими средствами реабилитации.*