Приложение № 1 к извещению

об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных**

**Наименование объекта закупки:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных (далее по тексту – кресло-коляска, товар).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер и наименование, в соответствии с Классификацией, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н/**  **Код и наименование по ОКПД2/ Код и наименование по КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | **Единица измерения, шт.** |
| 1 | **7-01-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Описание объекта закупки | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, а также должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. | .Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
| Описание объекта закупки1 | Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.  Посадочное место должно иметь возможность установки по направлению движения.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. | .Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки2 | Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки сиденья | регулируемая по углу наклона и высоте | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение спинки сидения | - подголовник | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение сиденья | мягкий съемный валик (абдуктор) | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| ремень для сохранения зазора между ногами |
| Оснащение подножек | единая опора для стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение опор подножек | ремни-фиксаторы для стоп | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| ремень-упора для голени |
| Диапазон регулировки ширины сиденья, см | не менее 29, не более 36 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки высоты спинки, см | не менее 43, не более 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки высоты подлокотников, см | не менее 13, не более 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки | не менее чем в 4-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| цельнолитые |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 17, не более 24 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилки поворотных колес | должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Задние колеса | съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки задних колес | пневматические | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| цельнолитые |
| Диаметр задних колес, см | не менее 21, не более 29 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оснащение задних колес | единый стояночный тормоз | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| раздельный стояночный тормоз |
| Оснащение подвески рамы  амортизаторами | задняя | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| передняя |
| Габаритная ширина, см | не более 69 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения), кг | не более 29 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Система торможения | Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р 58522-2019  ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015  ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015  ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015  ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | **7-02-02**  Кресло-коляска с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Описание объекта закупки | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Конструкция должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, а также должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. | .Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 13 |
| Описание объекта закупки1 | Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструмента.  Посадочное место должно иметь возможность установки по направлению движения.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. | .Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание объекта закупки2 | Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Вид спинки сидения | регулируемая по углу наклона и высоте | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение спинки сидения | - подголовник | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение сиденья | мягкий съемный валик (абдуктор) | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| ремень для сохранения зазора между ногами |
| Оснащение подножек | единая опора для стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Оснащение опор подножек | ремни-фиксаторы для стоп | Участник закупки указывает в заявке только одно значение |
| ремень-упора для голени |
| Диапазон регулировки ширины сиденья, см | не менее 29, не более 36 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки высоты спинки, см | не менее 43, не более 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулировки высоты подлокотников, см | не менее 13, не более 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона спинки | не менее чем в 4-х положениях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки поворотных колес | пневматические | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| цельнолитые |
| Диаметр поворотных колес, см | не менее 17, не более 24 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вилки поворотных колес | должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Задние колеса | съемные | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Покрышки задних колес | пневматические | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| цельнолитые |
| Диаметр задних колес, см | не менее 21, не более 29 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Оснащение задних колес | единый стояночный тормоз | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| раздельный стояночный тормоз |
| Оснащение подвески рамы  амортизаторами | задняя | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |
| передняя |
| Габаритная ширина, см | не более 69 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес (без дополнительного оснащения), кг | не более 29 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Система торможения | Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рамная конструкция | Должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поверхность металлических элементов | Поверхности металлических элементов товара должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020  ГОСТ Р 58522-2019  ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015  ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015  ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015  ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер кресла-коляски;  -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **ИТОГО:** | | | | | **18** |

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Функциональные и качественные характеристики товара должны обеспечивать Пользователю возможность пользования товаром в течение установленного срока службы для данного вида технического средства реабилитации, который составляет:

-на кресло-коляску с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатную (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 6 лет;

-на кресло-коляску с ручным приводом c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочную (для инвалидов и детей-инвалидов) – не менее 4 лет.

**Требования к гарантийному сроку товара:** гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателя или (по выбору Получателя) в пункте(ах) выдачи Товара, но не ранее «01» января 2025 года и не позднее **«30» июля 2025 года** включительно.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - **«30» июля 2025 года** включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее **«30» июля 2025 года** включительно.