Раздел II. Описание объекта закупки

**Поставка сигнализаторов в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2/ КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **1** | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | 27.90.20.120/  27.90.20.120-00000001 | Описание | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. | Штука | 34 |
| Требования к функциональным и техническим характеристикам | - радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;  - рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %». |
| Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов | -дверного звонка  -домофона  -сотового телефона (смартфона). |
| Настольный (настенный) приемник со световой индикацией имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.) | да |
| Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. | да |
| Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: | - световой индикации  - звуковой индикации  - в текстовом виде (за счет текста на русском языке) |
| Настольный (настенный) приемник имеет | -кнопку включения и выключения;  - меню;  - будильник;  -возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;  - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии;  - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;  -регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;  -возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой);  -возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. |
| Питание приемника | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |
| На приемнике есть индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) | да |
| Время автономной работы приемника | не менее 3-x суток |
| Передатчик домофона | служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |
| Передатчик домофона имеет | - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;  - микрофон с регулятором уровня чувствительности;  - кнопку включения и выключения микрофона;  - тестовую кнопку. |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |
|  |  |  | Передатчик дверного звонка | служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. |  |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка | да |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |
| Датчик сотового телефона (смартфона) | служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник |
|  |  |  | Комплект поставки сигнализатора включает | - настольный (настенный) приемник - 1 шт.;  - передатчик домофона - 1 шт.;  - передатчик дверного звонка - 1 шт.;  - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;  - клеммы для подключения к линии домофона;  - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;  - руководство пользователя на русском языке |
| Требования к маркировке и упаковке | - товарный знак или наименование предприятия- изготовителя;  - номер стандарта и (или) ТУ;  - порядковый номер сигнализатора;  - отметку о приемке. |
| Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару | да |
| Документы | декларация о соответствии |
| **2** | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | 27.90.20.120/  27.90.20.120-00000002 | Описание | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. | Штука | 16 |
| Требования к функциональным и техническим характеристикам | - радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;  - рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %» |
| Карманный приемник с вибрационной световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов | - дверного звонка;  - домофона;  - сотового телефона (смартфона). |
| Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. | да |
| Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью | - вибрационной;  - световой индикации;  - звуковой индикации;  - в текстовом виде (за счет текста на русском языке) |
| Приемник имеет | -кнопку включения и выключения;  - меню;  - будильник;  - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;  - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии;  - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;  -регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;  -возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой и вибрационной) |
| Питание приемника | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике есть индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). | да |
| Время автономной работы приемника | не менее 3-x суток |
| Передатчик домофона | служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний | да |
| Передатчик домофона имеет | - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;  - микрофон с регулятором уровня чувствительности;  - кнопку включения и выключения микрофона;  - тестовую кнопку |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |
|  |  |  | Передатчик дверного звонка | служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией |  |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка | да |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |
| Датчик сотового телефона (смартфона) | служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией |
| Комплект поставки сигнализатора включает | -карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.;  - передатчик домофона - 1 шт.;  - передатчик дверного звонка - 1 шт.;  -датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;  -клеммы для подключения к линии домофона;  -держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;  -руководство пользователя на русском языке |
| Требования к маркировке и упаковке | - товарный знак или наименование  предприятия-изготовителя;  - номер стандарта и (или) ТУ;  - порядковый номер сигнализатора;  - отметку о приемке |
| Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару | да |
| Документы | декларация о соответствии |
| **3** | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | 27.90.20.120/  27.90.20.120-00000003 | Описание | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.. | Штука | 242 |
| Требования к функциональным и техническим характеристикам | - радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;  - рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %» |
| Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов | - дверного звонка;  - домофона;  - сотового телефона (смартфона) |
| Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. | да |
| Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью | - световой индикации;  - звуковой индикации;  - вибрационной индикации;  - в текстовом виде (за счет текста на русском языке) |
| Приемник имеет | -кнопку включения и выключения;  - меню;  - будильник;  - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;  - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии;  - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;  -регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;  -возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной) |
| Питание приемника | от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |
| На приемнике есть индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) | да |
| Время автономной работы приемника | не менее 3-x суток |
| Передатчик домофона | служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник |
| Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. | да |
| Передатчик домофона имеет | -световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;  - микрофон с регулятором уровня чувствительности;  - кнопку включения и выключения микрофона;  - тестовую кнопку |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей) |
|  |  |  | Передатчик дверного звонка | служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник |  |  |
| Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка | да |
| Питание передатчика | от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). |
| Датчик сотового телефона (смартфона) | служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией |
| Комплект поставки сигнализатора включает | - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.;  - передатчик домофона - 1 шт.;  - передатчик дверного звонка - 1 шт.;  - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;  - клеммы для подключения к линии домофона;  - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора;  - руководство пользователя на русском языке |
| Требования к маркировке и упаковке | - товарный знак  или наименование предприятия- изготовителя;  - номер стандарта и (или) ТУ;  - порядковый номер сигнализатора;  - отметку о приемке |
| Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару | да |
| Документы | декларация о соответствии |
| **ИТОГО** | | | | | | **292** |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

*- «****или****» - участником закупки должно быть представлено конкретное значение по своему выбору;*

*-* ***«не менее X»****- значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше установленного значением характеристики.*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***