**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка средств автотранспортных специального назначения - транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для получателей, используемых для их реабилитации

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Описание объекта закупки**

Средства автотранспортные специального назначения - транспортные средства с адаптированными органами управления, предназначенных для получателей, используемых для их реабилитации ((далее – Товар, транспортное средство):

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног – 6 шт.,

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги – 7 шт;

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций правой ноги – 7 шт.

ОКПД 2 - 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

**Итоговое количество**: 20 штук

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические характеристики транспортного средства \* | Значение |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | **≥** 2 |
| 3 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 4 | Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| 5 | Тип кузова | Цельнометаллический, несущий |
|  | Количество дверей | **≥**4 |
| 6 | Количество мест для сидения первый ряд | **≥**2 |
| 7 | Количество мест для сидения второй ряд | **≥**3 |
| 8 | Тип двигателя | Четырехтактный; с искровым зажиганием, работающий на бензине |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания - рабочий объем цилиндров, см3 | **≥**1500 |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания - количество цилиндров | **≥** 4 |
| 10 | Топливо Бензин с октановым числом | **≥** 92 |
| 11 | Система питания (тип) | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 12 | Срок эксплуатации | **≥** 7 лет |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с ТР ТС 018/2011  наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |

\* Обоснование внесения дополнительных характеристик в описание объекта закупки:

- Категория транспортного средства M1 – необходимость приобретения транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые автомобили).

- Тип кузова - цельнометаллический, несущий – обеспечение безопасности пассажиров и водителя.

- Оборудование транспортного средства - В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, выданной Бюро медико-социальной экспертизы.

- Срок эксплуатации - не менее 7 лет - в соответствии с Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства № 286 от 15.05.2006 г.

Средство автотранспортное специального назначения - транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие транспортного средства и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Соответствие Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

Соответствие ОКПД2 – 29.10.59.390 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Транспортное средство должно быть легковыми.

Транспортное средство должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не быть восстановленным, без осуществления замены составных частей, без восстановления потребительских свойств, должно быть свободным от прав третьих лиц, не должно иметь недостатков или дефектов (брака), связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Транспортное средство, предназначенное для получателя с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (левой ноги, правой ноги, обеих ног) должно быть оборудовано адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика.

Адаптированные органы управления должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Органы управления транспортного средства, адаптированные для получателя с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в режиме промышленной сборки.

Транспортное средство должно быть заправлено бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.

**Требования к документам**, подтверждающим соответствие транспортных средств установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

В одобрении типа транспортного средства **должно быть указание** на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей).

**Документы, передаваемые вместе с транспортным средством:**

• гарантийный талон на транспортное средство;

• копия выписки из электронного паспорта транспортного средства;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации транспортного средства;

• договор передачи транспортного средства, который составляется в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем;

• копия одобрения типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей)

• комплект дополнительных документов, необходимых для регистрации транспортного средства в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при необходимости);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортных средств.

**Перечень работ по предпродажной подготовке транспортных средств**, включенных в цену контракта:

- мойка наружной части транспортного средства;

- проверка наличия механических повреждений поверхности кузова. При необходимости устранение мелких повреждений кузова и лакокрасочного покрытия;

- проверка внешнего вида и ровности обивки салона;

- проверка наличия инструмента, комплектующих изделий и установка их на место;

- проверка и при необходимости зарядки аккумуляторной батареи. Проверка правильности и надежности ее крепления;

- проверка плотности, уровня и при необходимости доведения до нормы: охлаждающей жидкости; жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; масла в рулевом механизме; масла в картере двигателя; масла в коробке передач; жидкости в бачке омывателя стекол;

- проверка крепления колес, рулевого управления, ходовой части, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, упаковке, транспортировке ТСР**

Качество Товара должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 с учетом «Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 (ТР ТС 018/2011).

Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

**Место поставки (доставки, выдачи) товара, место выполнения работы или оказания услуги:**

Передача (выдача) транспортного средства Получателю осуществляется со складов Поставщика (Представителя Поставщика) на территории города Омска.

**Срок поставки:**

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра направлений по **30 августа 2024 года.**

**Требования к предоставлению гарантии качества Товара:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, действующим в Российской Федерации, и установленными Заказчиком в техническом задании.

Поставщик предоставляет Получателю гарантии на Товар в соответствии с условиями, указанными в сервисной книжке.

Срок гарантии на поставленное транспортное средство составляет 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой на товар на отдельные его комплектующие изделия и элементы срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега. На дополнительное оборудование, срок гарантии составляет 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

Поставщик обеспечивает Получателя гарантийным талоном и информирует его об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного Товара.

Расходы на гарантийное обслуживание товара в гарантийный срок несет Поставщик.

В период гарантийного срока Поставщик (Представитель Поставщика) обеспечивает сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком Заказчику, находящихся в г. Омске.

Поставщик должен предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах сервисных центров (возможно предоставление данных из сервисной документации).

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения Получателем правил эксплуатации и обслуживания.

Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика либо представителя Поставщика, то все расходы Поставщика (Представителя Поставщика), связанные с этим, относятся на счет Получателя и оплачиваются отдельно.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать **60 календарных дней** со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Составил:

Начальник отдела организации

страхования профессиональных рисков Е.А. Блискунова