**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2025 году кресел-стульев с санитарным оснащением (для инвалидов и детей-инвалидов).

 Закупка без определенного объема.

 2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника закупки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | ОКПД2/КТРУ/КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 11 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет01.28.23.01.01.02Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Максимальная ширина сидения | > 35 см и ≤ 56 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 135 кг |
| Наличие колес | Да |
| Подлокотники | Откидные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Да |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Кресло-стул | предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей. |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов, или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- стояночные тормоза на задних колесах. |
| Ножки кресла-стула | - с колесами на каждой ножке. |
| Масса кресла-стула | не более 9 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 22 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет-01.28.23.01.02.02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Максимальная ширина сидения | > 35 см и ≤ 56 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 135 кг |
| Наличие колес | Нет |
| Подлокотники | Фиксированные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Кресло-стул  | предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов, или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками. |
| Масса кресла-стула | не более 7 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки32.50.50.190 -00002882 - Кресло-туалет 01.28.23.01.03.01 - Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Максимальная ширина сидения | > 56 см и ≤ 70 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | > 55 кг и ≤ 200 кг |
| Наличие колес | Нет |
| Подлокотники | Фиксированные |
| Подножки | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Стояночный тормоз | Нет |
| Тип рамы | Нескладная |
| Электропривод сиденья | Нет |
| Кресло-стул  | предназначен для инвалидов с повышенным весом при отправлении естественных надобностей. |
| Металлические части изделий | должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов. |
| Оснащение кресла-стула  | должно включать:- пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение;- противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками. |
| Масса кресла-стула | не более 10 кг. |
| Маркировка кресла-стулаВ комплект поставки входит | должна содержать:- наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-стула (в зависимости от модификации);- дату выпуска (месяц, год);- артикул модификации кресла-стула;- серийный номер;- рекомендуемую максимальную массу пользователя.- инструкция на русском языке;- гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонное значение, установленное в характеристиках, включая предельные значения диапазона, которое не может изменяться.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словами: «не менее» и «не более», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонные значения или указать конкретный показатель, включая крайние указанные значения характеристики из данного диапазона.

Слово «не более» - означает что, в заявке указывается конкретное значение равное или меньшее значения, установленного заказчиком.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Знак «+/-» означает, что в заявке указывается конкретное значение в пределах диапазона, включая предельные значения диапазона.

В случае если требуемое числовое значение характеристики товара сопровождается словосочетанием: «от не менее… до не более», то участнику закупки необходимо предоставить диапазонное значение, включая крайние указанные значения характеристики из данного диапазона.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3. Место поставки товара – по месту жительства, по месту пребывания, фактического проживания получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара в субъект Российской Федерации не должен превышать 20 рабочих дней с момента получения поставщиком заявки заказчика.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 30.04.2025. При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Порядок определения количества поставляемого товара будет осуществляться на основании заявок заказчика.

Закупка без определенного объема.

Максимальное значение цены контракта – 2 000 000 рублей 00 копеек.

Срок исполнения контракта – 30.06.2025г.

4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.