**Приложение №1**

**к извещению об осуществлению закупки**

**Техническое задание**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.

**Предмет государственного контракта:** Выполнение работ по изготовлению гражданам в целях их социального обеспечения в 2025году: **Протез верхних конечностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| 8-01-02 Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кистиТип протеза: немодульный;Приемная гильза: унифицированная;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная;Назначение протеза: косметический | 20 789,55 | 20 | 415 791,00 |
| 8-02-01 Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кистиТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: натуральная кожа;Количество приемных гильз: постоянная – 1шт.;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);Назначение протеза: рабочий | 77 787,67 | 16 | 1 244 602,72 |
| 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметическийТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / или перчатки;Приемная гильза: индивидуальная одинарная;Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватомНазначение протеза: косметический | 90 325,84 | 7 | 632 280,88 |
| 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметическийТип протеза: модульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;Приемная гильза: индивидуальная составная;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: с жесткой тягой или без корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации;Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча или без;Назначение протеза: косметический | 156 674,37 | 4 | 626 697,48 |
| 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протезы предплечья рабочийТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смолКоличество приемных гильз: постоянная – 1шт.;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);Назначение протеза: рабочий | 79 941,78 | 6 | 479 650,68 |
| 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый)Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;Приемная гильза: индивидуальная составная;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: шарнир кистевой несъемный с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью;Система управления протезом: механический (тяговый);Кисть: с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным углом ротации;Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча;Назначение протеза: активный (тяговый) | 275 812,55 | 3 | 827 437,65 |
| 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый)Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;Приемная гильза: индивидуальная составная;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: механический (тяговый);Кисть: двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией;Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча;Назначение протеза: активный (тяговый) | 335 945,75 | 2 | 671 891,50 |
| Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2021, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2023.Срок гарантии – 24 месяца. |
| **ИТОГО** | **58** | **4 898 351,91** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 4 898 351**рубль**91**копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезовверхних конечностей*(далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» сентября 2025 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи)рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:**30% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае осуществления закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона 44-ФЗ, итоговый размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6.2 ст. 96 Закона 44-ФЗ).
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.