##### Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного запроса котировок

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект за Объект закупки:** **поставка кресел-колясок различных модификаций, в пользу граждан в целях их социального обеспечения** | | | | |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 18 и ≤ 25 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000031 | Максимальный вес пациента | ≥ 25 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | комнатная |  |
| КОЗ 01.28.07.01.02.01 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 26 и ≤ 32 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000034 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | комнатная |  |
| КОЗ 01.28.07.01.02.03 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000044 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | комнатная |  |
| КОЗ 01.28.07.01.02.13 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000042 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | комнатная |  |
| КОЗ 01.28.07.01.02.11 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 18 и ≤ 25 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000031 | Максимальный вес пациента | ≥ 25 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | прогулочная |  |
| КОЗ 01.28.07.02.02.01 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 26 и ≤ 32 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000034 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | прогулочная |  |
| КОЗ 01.28.07.02.02.03 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000044 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | прогулочная |  |
| КОЗ 01.28.07.02.02.13 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **КОЗ** | Конструкция | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000042 | Максимальный вес пациента | ≥ 30 и ≤ 77 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | прогулочная |  |
| КОЗ 01.28.07.02.02.11 | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | сопровождающим |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| \*Глубина сиденья | ≥ 23 и ≤ 44 | сантиметр |
| \*Высота подлокотников | ≥ 13 и ≤ 27 | сантиметр |
| \*Длина подножки | ≥ 12 и ≤ 45 | сантиметр |
| \*Спинка | Регулируется по углу наклона и высоте |  |
| \*Спинка оснащена | боковыми опорами для туловища |  |
| \*Сиденье | Регулируется по углу наклона, по глубине и ширине бесступенчато механическим способом. |  |
| \*Сиденье оснащено | абдуктором или ремнем для сохранения зазора между ногами, поясничным валиком, нагрудным ремнем, поясным ремнем |  |
| \*Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки | регулируются по высоте |  |
| \*Подножки оснащены | ремнями для стоп и/или ремнем-упором для голени |  |

\***Обоснование необходимости указания дополнительных функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:** дополнительные характеристики товара указаны в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также в соответствии с рекомендациями Индивидуальной Программы Реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) и достижению заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ объем оказываемых услуг невозможно определить.

**Максимальное значение цены контракта**: 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек

***Срок поставки Товара:*** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по "14" ноября 2024 года.Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

***Место поставки Товара:*** Ярославская область

***Количество рабочих дней для выборочной проверки поставляемого Товара:*** 2 рабочих дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Ярославской области).

***Требования к порядку поставки:*** Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=3EF7018CFE6FADC7D3DD4C4FF85B97B6FF9647BCE32911B4DC5C8B819FA505E36A7A95389C1BB307695E59B099FB09I) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=1A078FE77EA38AAB51017371AD04BD4D9044EFFB94CEB97B749FAA5C49E1093C5CBF20F631EBF4F1803922EBD9kEr1J) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с дня получения Товара Получателем.

***В комплект поставки входит:***

набор инструментов (при наличии)

инструкция для пользователя на русском языке

гарантийный талон

***Маркировка кресла-коляски содержит:***

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-

коляски (при наличии);

- дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);

- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя

Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов "ГОСТ Р 51083-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия».

.