**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации – кресел-колясок активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)

**2. Описание объекта закупки:**

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара  КТРУ, ОКПД,  КОЗ\* | Характеристики Товара | | | | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование конкретных характеристик Товара | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |
|  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется  ОКПД2: 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.03.01.04 |  | Назначение | Кресло-коляска активного типа предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями, ведущими активный образ жизни, как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателя |
| Глубина сиденья |  | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника |  | 20 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки |  | 43 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подлокотника | Регулируемые по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приспособления | Держатели для ног |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется  ОКПД2: 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.03.01.04 |  | Назначение | Кресло-коляска активного типа предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями, ведущими активный образ жизни, как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателя |
| Глубина сиденья |  | 44 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника |  | 23 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки |  | 42 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подножи | Регулирующаяся по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется  ОКПД2: 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.03.01.04 |  | Назначение | Кресло-коляска активного типа предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями, ведущими активный образ жизни, как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 38 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателя |
| Глубина сиденья |  | 39 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки |  | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника |  | 17 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки |  | 40 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид спинки | С регулируемым углом наклона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид подлокотника | Регулируемые по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Подножка | Регулирующаяся по высоте |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Приспособления | Подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется  ОКПД2: 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.03.01.02 |  | Назначение | Кресло-коляска активного типа предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями, ведущими активный образ жизни, как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 42 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателя |  |  |
| 5. | Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | КТРУ не применяется  ОКПД2: 30.92.20.000  КОЗ:  01.28.07.03.01.02 |  | Назначение | Кресло-коляска активного типа предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями, ведущими активный образ жизни, как внутри помещения, так и на дорогах с твердым покрытием. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Шт. |
| Ширина сиденья |  | 40 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с параметрами, установленными в ИПРА, исходя из антропометрических данных получателя |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | | 5 | Шт. |

*\*Примечание – КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы заказчика «Управление государственными закупками»*

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

Кресло-коляска активного типа - техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения и активного отдыха пользователя внутри и вне помещений, приводимое в движение пользователем посредством передачи усилий обеих рук на ободья ручного привода маневровых колес.

Конструкция кресла-коляски должна предусматривать возможность индивидуальной регулировки в соответствии с потребностями пользователя.

Кресло-коляска должна быть оборудованы стояночной системой торможения, легко управляемой пользователем и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Стояночная система торможения должна обеспечивать надежное удержание загруженного кресла-коляски в заторможенном состоянии на плоскости с углом наклона, соответствующим наибольшему из углов передней или задней устойчивости кресла-коляски.

В комплект поставки должны входить:

- набор инструментов;

- насос (для пневматических шин);

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

**Требования к маркировке, упаковке:** Маркировка кресла-коляски должна содержать:

-наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

-адрес производителя;

-обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

-дату выпуска (месяц, год);

-артикул модификации кресла-коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски.

-рекомендуемую максимальную массу пользователя.

При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара:

При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Должна быть обеспечена возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.