Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Поставка костылей подмышечных (приобретение товаров пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 32.50.22.128-00000001 | Костыль подмышечный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению заявки** |
| Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Костыли подмышечные предназначены для облегчения ходьбы лиц, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей, пользующихся протезами и ортезами, для лиц пожилого возраста с целью разгрузки суставов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Типоразмеры | костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулирования высоты | ≥1180 и ≤1425 Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Пользование | костыли должны обеспечивать удобство пользования ими, а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. Костыли должны быть оборудованы устройством против скольжения (УПС) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ремонтопригодность | костыли должны быть ремонтопригодными при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | Металлические части костылей должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 1400 | шт. | 1 280,08 | 1 792 112,00 |
| 2 | 32.50.22.128-00000001 | Костыль подмышечный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению заявки** |
| Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Костыли подмышечные предназначены для облегчения ходьбы лиц, имеющих повреждения и заболевания нижних конечностей, пользующихся протезами и ортезами, для лиц пожилого возраста с целью разгрузки суставов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Типоразмеры | Костыли должны быть сразу нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон регулирования высоты | ≥1180 и ≤ 1425 Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Металлические части костылей должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Пользование | костыли должны обеспечивать удобство пользования ими | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ремонтопригодность | костыли должны быть ремонтопригодными при замене отдельных деталей (наконечника, рукоятки, манжеты), а также обеспечивать отсутствие шума (дребезжания) при эксплуатации. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Комплект поставки | паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); гарантийный талон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 40 | шт. | 1 351,08 | 54 043,20 |
| **ИТОГО:** | **1440** |  |  | **1 846 155,20** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Средства опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Средства опоры должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 70097-2022 (ИСО 11334-1-2007). Национальный стандарт Российской Федерации «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые») или ТУ.

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам (ветеранам) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Российская Федерация, Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.08.2025.

До 30.01.2025 на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100% от общего количества товара (для возможности Заказчику провести выборочную проверку товара).

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)