Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

Наименование объекта закупки: **Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением в целях социального обеспечения граждан в 2024 году.**

***ОКПД2****: 32.50.22.121- Протезы внешние****КОЗ****: 03.28.08.07.14- Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением*

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **1 штука.**Срок выполнения работ: **до 22.11.2024 г.**Сроки действия Контракта: с даты заключения государственного контракта **до13.12.2024г.**

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных территориальному отделению Фонда.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставку Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.** | **КОЗ** | **Наименование позиции КТРУ** | **Наименование показателя** | **Кол-во,**  **шт.** |
| Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением | 8-07-14  Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | 03.28.08.07.14 | - | Протез голени должен быть модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением с индивидуальным изготовлением приёмной гильзы по слепку и вкладной гильзы из силикона.  Уровень активности 2-3 для пользователя весом 90 кг, что соответствует продолжительности передвижения от малой до высокой скорости во внешней среде. Ежедневная деятельность, которая включает типичные и повторяющиеся передвижения от малой длительности и дальности ходьбы по ровной и не ровной поверхностям, с преодолением невысоких препятствий, до средней длительности и дальности ходьбы по любой поверхности.  Индивидуальное вакуумное крепление. Для дополнительной фиксации используется бандаж на коленный сустав (наколенник). Отделочные косметические элементы-жесткая облицовка.  Дополнительный компонент (модуль) протеза – гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. | 1 |
| ИТОГО: | | | | | 1 |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования, предъявляемые к выполнению работ.**

Протез (далее – изделия) должен быть изготовлен по индивидуальным меркам Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделия должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателя указанными изделиями. Получатель не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Протезы должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р53869-2021, ГОСТ Р 51819-2022, ГОСТ Р 51632-2021.

Выполнение работ по изготовлению протезов голени должно предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу готовых изделий.

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протеза;

- выдачу результата работ Получателям.

На выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями, в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия производится в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя, а также гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории, указанной в лицензии Исполнителя.

**Требования к безопасности**

Выполнение работ должно осуществляться **при наличии** декларации о соответствии на изделия.

**Требования к сроку и объему предоставленных гарантий выполняемых работ**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность 12 месяцев. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ, связанных с проведением комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальному заказу Получателя, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более **60 календарных дней**.

Выдача готового изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя.