**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**на поставку в 2024 году легковых автомобилей с ручным управлением**

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место поставки товара:** г. Хабаровск Хабаровского края, по месту нахождения склада Поставщика (представителя Поставщика).

**1.4. Срок поставки товара:** с даты заключения государственного контракта по 25.11.2024.

1. **Общие технические характеристики товара:**

2.1. Автомобили легковые, оборудованные устройствами ручного управления (далее – Товар) предназначены для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания с ограниченными физическими возможностями (патологией нижних конечностей) (далее – Получатели).

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **Товара/Модификация управления** | **Технические характеристики**  | **Требуемое значение** | **Кол-во товара, штук** |
| Автомобиль легковой с ручным управлением для водителей с нарушением функций правой нижней конечности | категория автомобиля | М1 | 3 |
| тип трансмиссии | автоматическая |
| тип двигателя | бензиновый |
| рабочий объем двигателя | ≥ 1 596 см³ |
| колесная формула | 4 х 2 |
| ведущие колеса | передние |
| расположение двигателя | переднее поперечное |
| тип кузова | цельнометаллический, несущий, седан |
| количество дверей | ≥ 4 шт. |
| количество передних посадочных мест | ≥ 2 шт. |
| количество задних посадочных мест | ≥ 3 шт. |
| рекомендуемое топливо - бензин автомобильный с октановым числом по исследовательскому методу | ≥ 95 |
| расход топлива (при смешанном цикле) на 100 км пробега | ≤ 7,2 л \* |
| Автомобиль легковой с ручным управлением для водителей с нарушением функций обеих нижних конечностей | категория автомобиля | М1 | 1 |
| тип трансмиссии | автоматическая |
| тип двигателя | бензиновый |
| рабочий объем двигателя | ≥ 1 596 см³ |
| колесная формула | 4 х 2 |
| ведущие колеса | передние |
| расположение двигателя | переднее поперечное |
| тип кузова | цельнометаллический, несущий,седан |
| количество дверей | ≥ 4 шт. |
| количество передних посадочных мест | ≥ 2 шт. |
| количество задних посадочных мест | ≥ 3 шт. |
| рекомендуемое топливо - бензин автомобильный с октановым числом по исследовательскому методу | ≥ 95 |
| расход топлива (при смешанном цикле) на 100 км пробега | ≤ 7,2 л \* |
| **ИТОГО:** | 4 |

\*необходимость включения дополнительной характеристики «расход топлива» обосновывается порядком расчета возмещения застрахованному лицу произведенных расходов на горючее в связи с проездом на личном автотранспорте на основании данных о норме расхода бензина на 100 км пробега (в смешанном цикле), указанных в технических характеристиках для приобретенного страховщиком последнего по времени транспортного средства на основании заключенного государственного контракта на закупку транспортного средства (пункт 47 Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 № 286).

**4. Требования к качеству, безопасности и маркировке товара:**

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ТР ТС 018/2011).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар должен быть из модельного ряда транспортных средств, произведенных заводом – изготовителем в 2024 году.

Для обеспечения возможности управления лицом с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей каждый автомобиль должен быть оборудован специальными средствами управления. Специальные средства управления для получателя должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

**5. Требования к транспортировке товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**6. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Товара должен составлять 36 месяцев или 100 000 километров пробега с момента передачи товара Получателю, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. В соответствии с сервисной книжкой на товар и (или) отдельные его комплектующие изделия (элементы) может устанавливаться гарантия в пределах 12 месяцев вне зависимости от пробега.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных недостатков в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты предъявления получателем письменного требования и передачи Товара Поставщику либо иному официальному дилеру завода-изготовителя для гарантийного ремонта, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру завода - изготовителя, к которому обратился Получатель.

Сервисное техническое обслуживание автомобилей в течение гарантийного срока должно производиться на станциях технического обслуживания официальных дилеров завода -изготовителя.

Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобиля должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой получателю при фактической передаче товара. Дата передачи товара Получателю должна указываться в регистрационной карточке сервисной книжки.

Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации автомобиля, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.