*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

Предмет Контракта: Поставка опор для детей-инвалидов.

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара**

1. Опоры для детей-инвалидов (далее – опора) - приспособления, предназначенные для профилактики и коррекции патологических поз, поддержания вертикального положения детей-инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения. Опоры должны быть удобны в пользовании и соответствовать индивидуальным размерам ребенка.
2. Опоры должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
3. Все материалы, применяемые для изготовления опор, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении назначенным способом, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.
4. Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 400 С до минус 400 С.
5. При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделия не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.
6. Конструкция опор должна обеспечивать удобство пользования ею и свободу действий ребенка-инвалида, отсутствие дребезжания в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей при необходимости их замены.
7. Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.302-88.
8. На изделия должны быть нанесены товарный знаки, установленные для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.
9. Опоры должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
10. **Требования к упаковке, хранению и отгрузке товара.**
11. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
12. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
13. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
14. **Гарантия качества:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
15. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
16. Опоры для детей-инвалидов должны иметь установленный производителем срок службы, который должен составлять не менее 2 (двух) лет с даты подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.
17. Cрок предоставления гарантии качества на опоры для детей-инвалидов устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
18. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав опор), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.
19. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.
20. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
21. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
22. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

**Поставка опор для детей-инвалидов – 84 шт., в том числе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиетовара | Артикул модификации Товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. | Цена за ед. товара, руб.коп. |
| Опора для стояния для детей-инвалидов01.28.06.09.01 | Заполняется в соответствии с предложением участника размещения заказа (при наличии) | Опора для стояния должна быть с регулируемым углом наклона от 45o до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине; должна поэтапно переводить пациента из положения лежа в положение стоя. Опора должна позволять выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка. Должна иметь 2 столика, один из которых с ванночкой. Опора должна иметь регулируемые по ширине крепления для стоп, крепления тазобедренного и грудного отделов, голеней, абдуктор, регулируемый по ширине головодержатель. Материал - фанера, мягкие элементы из поролона, обтянуты искусственной кожей. Расстояние от регулируемой подставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы стопы до подмышек пациента при положении лежа на животе) должно меняться.Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей и их антропометрических данных). В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация,- гарантийный талон. | 18 | 28052,17 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов01.28.06.09.01 |  | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков вертикального положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор для предупреждения заваливания торса. Опора должна быть снабжена регулируемыми креплениями для стоп, которые могут быть поставлены в нужное положение для удержания стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Высота столика над подножкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей.В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 16 | 21189,97 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов01.28.06.07.01 |  | Опора для сидения должна быть предназначена для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, должна помогать расслаблять мышцы и снижать спастику. Опора должна иметь регулируемую спинку, изменяемый угол наклона подножки, фиксацию голеней, стоп. Опора должна быть снабжена регулируемым и съемным абдуктором, ремнями для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться креплением или съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагаться столик, прикрепляемый к подлокотникам, который предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук и регулировку расстояния до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Ширина и глубина сидения должны регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности ребенка-инвалида. Должен быть предусмотрен размер, соответствующий возрасту ребенка-инвалида (в зависимости от потребности получателя и его антропометрических данных). В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 41 | 24937,88 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов01.28.06.08.01 |  | Специализированная опора для лежания должна являться позиционной опорой для детей в курсе реабилитации, иметь крепёжные ремни, абдукционные модули. Угол наклона спинки должен регулироваться до горизонтального, при этом сила тяжести помогает скорректировать положение ребенка. В комплект должны входить не менее 3-х мягких модулей и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты кожей (или искусственной кожей). Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 5 | 21047,70 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов01.28.06.06.01 |  | Опора для ползания должна помогать отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогать обучить ребенка ползать на четвереньках, что должно являться подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Высота и угол наклона опоры должен регулироваться в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора должна быть установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление должно быть изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса должен быть предусмотрен мягкий упор под грудь. Должно быть предусмотрено несколько размеров, соответствующих различным возрастам детей в интервале от 1 года до 18 лет (в зависимости от потребности получателей). Высота крепления над полом под нагрузкой должна регулироваться в зависимости от типоразмера и потребности получателей. В комплект поставки должно входить:- эксплуатационная документация;- гарантийный талон. | 4 | 9538,38 |
| **ИТОГО** | **84** | **-** |

1. **Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) инвалида или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком в г. Туле и Тульской области.
2. Для приема Получателей или их представителей, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарных пунктов выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
3. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.
4. **Срок и условия поставки:** поставка Товара осуществляется поэтапно. Сроки отдельных этапов исполнения Контракта:
5. - первый этап (с даты заключения контракта по 31.05.2023 г.);
6. - второй этап (с 01.05.2023 г. по 31.07.2023 г.);
7. - третий этап (с 01.07.2023 г. по 29.09.2023 г.).
8. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «01» сентября 2023 года. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
9. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.
10. При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).
11. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото-/видеоматериалов Заказчику.
13. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в г. Туле и Тульской области.
14. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:
15. - обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;
16. - обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.
17. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.
18. Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам.
19. Предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:
20. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающем факт доставки Товара;
21. - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
22. **Срок действия контракта:** со дня подписания и действует по «29» сентября 2023 г.