Приложение №1 к Извещению о

проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Объект закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2022 году лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве (застрахованное лицо), протезно-ортопедическим изделием (протезом нижней конечности).Объём выполнения работ: 1 шт. |

**Наименование товара, работ, услуг**

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно – ортопедических изделий.

**Требования к качеству работ**

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов голени индивидуально для застрахованного лица, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узел протеза должен быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлический протез должен быть изготовлен из коррозийно-стойких материалов или защищен от коррозии специальными покрытиями.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

**Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности должно осуществляться при наличии нормативно-технической документации.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам**

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза нижней конечностидолжна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональные узлы протеза должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- постоянный протез предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

**Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик**

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики по форме, приведенной в документации.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделия, в соответствии с ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протеза нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза нижней конечности производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

**Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезом должен быть выполнен с надлежащим качеством и в установленный срок.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять:

- Протез голени для купания - не менее 12 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Работы по обеспечению застрахованного лица протезом нижней конечности считаются начатым с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

**Место выполнения работ**: Российская Федерация.

**Срок выполнения работ:** со дня, следующего за днем заключения государственного контракта **по 31.07.2022г. включительно**.

Направление принимается Исполнителем – не позднее 01.06.2022 года (включительно).

**Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

**Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем выполняемых работ (изд.) |
| Наименование характеристик | Показатели характеристик |
| ОКПД2:«Протезы внешние»Согласно приказу Минтруда России от 13.02.2018г. №86н:Протез голени для купания8-07-04 | Протез голени для купания модульный. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента, скелетированная.Материал постоянной гильзы - углепластик на основе акриловых смол.Изготовление пробных гильз из термопласта.Вкладная гильза из эластичного пластика.Крепление на пациенте при помощи влагозащищенного замка и силиконового чехла, выполненного из силиконов двух видов жесткости, с активными добавками по уходу за культей, с волнистой структурой и индивидуальной матрицей, с дополнительным креплением полимерным наколенником.Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весовым и нагрузочным параметрам пациента и должны являться влагозащищенными изделиями.Влагозащищенная стопа из углепластика с возможностью переключения щиколотки для занятия плаванием.Косметическая облицовка модульная полужесткая. | НаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличиеНаличие | 1 шт. |
| ИТОГО: | 1 |