Приложение № 1

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:**

Выполнение работ по протезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по протезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении изделиями. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изделие должно соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

- ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 58267-2018 «Протезы наружные верхних конечностей. Термины и определения. Классификация».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Единица измерения |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, индивидуального изготовления, с обязательной примеркой. Предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию; гильза кожаная, металлические шины, приемник для насадок, крепление индивидуальное, набор рабочих приспособлений, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию; гильза предплечья кожаная с манжеткой на плечо, металлические шины, приемник для насадок, крепление плечевым ремнем, набор рабочих приспособлений, с насадками, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен при утрате эстетических параметров на уровне предплечья; гильза предплечья из акрилоновой смолы, гильза плеча или манжетка кожаные, кисть хлорвиниловая, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию; гильза плеча кожаная, с металлической шиной, локтевой шарнир с рабочими приспособлениями, крепление ремнем, с насадками, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию, компенсации врожденных и ампутационных дефектов; гильза плеча из акрилоновой смолы, вкладной кожаный чехол или без него, модуль локтевого шарнира со ступенчатой фиксацией, сгибание в локте и раскрытие пальцев кисти активные, пассивная ротация кисти, кисть активная, оболочка латексная, крепление индивидуальное, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча; гильза плеча из акрилоновой смолы, модуль локтевого шарнира со ступенчатой фиксацией, кисть хлорвиниловая, крепление индивидуальное, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный, индивидуального изготовления по слепку, с обязательной примеркой, а также обучением пользованию им. Предназначен для обеспечения действий инвалидов по самообслуживанию, компенсации врожденных и ампутационных дефектов; гильза предплечья из акрилоновой смолы, гильза плеча кожаная или уздечка, системная кисть с одной тягой, активное раскрытие кисти с пассивной ротацией, оболочка латексная, в комплекте: перчатки — 1 пара, чехлы - 2 шт. | ШТ |
| Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез на вычленение в плечевом суставе модульный функционально-косметический изготовлен по размеру. Пробная приемная гильза изготовлена по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Модуль плечевой шарнир имеет возможность вращательного движения. Модуль локтевого шарнира снабжен пассивным замков. Косметическая кисть по форме, цвету и структуре соответствовать естественной кисти с защитной накладкой в комплекте в количестве - 4шт. Соединение узлов осуществляться посредством адаптеров. На протез надевается косметическое покрытие из вспененного материала - перлоновый трикотажный чехол. Крепление в протезе осуществляться бандажом. | ШТ |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический изготавливаться по индивидуальному тех. процессу, и состоит из внутренней формообразующей и косметической оболочки, путем подгонки внутренней формообразующей в соответствии с показаниями, индивидуальной особенностью культи, методом механической обработки, для восполнения, геометрической формы здоровой кисти. Протез надежно фиксируется на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки при помощи застежки-молнии. Косметическая оболочка изготавливается из высококачественного ПВХ-пластизоля медицинского назначения, и по форме, цвету и структуре поверхности копирует руку человека. Пальцы наполнены вспененным силиконом с проволочным каркасом, позволяющим устанавливать на пальцах кисти желаемые углы сгибания. В комплект входят сменные кисти – не менее 4 шт.) | ШТ |

Выполнить работы по настоящему Контракту и передать их результат непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Описанием объекта закупки, при представлении им паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

Выполнять работы и выдать Получателям изделия в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней, и не позднее 15.09.2024 г.

Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам Получателей.

Обеспечение и выдача изделий осуществляется на территории Псковской области, по месту нахождения и/или жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи.

Срок действия Контракта - с даты его заключения до выполнения полного объема обязательств, но не позднее 30.09.2024 года.