**Техническое задание**

на поставку электронных стационарных видеоувеличителей (ЭСВУ) для обеспечения ими инвалидов в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Наименование страны происхождения товара\*\*\* | Описание (характеристики) объекта закупки | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться\*\*\*\* | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) |  | Электронный стационарный видеоувеличитель обеспечивает слабовидящим пользователям. Возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов и т.д. посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимов. | соответствие | Х | Шт. | 8 |
| Устройство выполнено в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик | соответствие | Х |
| Диагональ экрана монитора, см (дюйм) | Х | не менее 50,8 (20) |
| Крупные элементы управления | наличие | Х |
| Регулировка увеличения изображения | наличие | Х |
| Минимальная кратность увеличения, крат. | Х | Не выше 2 (включительно) |
| Максимальная кратность увеличения, крат. | Х | не менее 66 (включительно) |
| Регулировка яркости и контрастности изображения | наличие | Х |
| Черно-белый режим отображения | наличие | Х |
| Черно-белый негативный (белые буквы на черном фоне) режим отображения | наличие | Х |
| Псевдоцветные (цветовые комбинации «текст/фон») режимы отображения высокой контрастности | Х | Не менее 20 |
| Полноцветный режим отображения | наличие | Х |
| Режим фиксации изображения на мониторе (стоп кадр). | наличие | Х |
| Функция автофокуса камеры с возможностью блокировки фокуса | наличие | Х |
| Встроенная подсветка с возможностью регулировки интенсивности освещения | наличие | Х |
| Плавно перемещаемая подставка-столик | наличие | Х |
| Свободная высота над поверхностью подставки-столика | Х | не менее 170 мм |
| Регулировка монитора по высоте | наличие | Х |
| Питание от сети переменного тока 220B | соответствие | Х |
| Кабель питания | наличие | Х |
| Плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте или встроенной памяти) руководства по эксплуатации на русском языке. | наличие | Х |
| Гарантийный талон с указанием адресов и режима работы пунктов приема получателей по вопросам гарантийного ремонта (замены) изделия. | наличие | Х |
| Упаковочная коробка. обеспечивающая защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. | соответствие | Х |
| Изготовлено с соблюдением Регламентов таможенного союза:  1. ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; | соответствие | Х |
| ГОСТ Р 51264-99  Средства связи,  информатики и  сигнализации  реабилитационные  электронные.  ГОСТ Р 50267.0-92  Изделия медицинские  электрические. | соответствие | Х |
| итого | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |

Гарантийный срок на товар устанавливается со дня подписания Акт приемки поставленного Товара и составляет не менее 12 (двенадцати) месяц. В течение этого срока Поставщик производит замену или ремонт товара за счет собственных средств. В случае если производителем гарантийный срок на комплектующие товара указан более 12 (двенадцати) месяц, Поставщик производит замену комплектующих товара в течение срока, указанного производителем.

Гарантия на товар составляет 12 месяцев.

\*Ячейки с заполненным значением "Х"- заполнению не подлежат.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\*\* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

\*\*\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.