ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.**

**Предмет:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

**Место поставки товара:** г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=DB8C5A2C7FAE3D80E5EAAA4D447D926F8FFA36A91CBED9BFC668947198C9CCC871B15EAB1D1AE0EC84C4FABFB7J0G9H) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

**Период поставки товара:** до 31.08.2023.

**Срок действия контракта:** до 30.09.2023.

**Порядок оплаты:** в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки поставляемого товара.

**Описание:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Количество: 20 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Кресло-коляска**  **с ручным приводом**  **с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,**  **в том числе**  **для больных ДЦП комнатная**  **(для инвалидов и детей-инвалидов)**  ОКПД2 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.  Технические характеристики кресло-коляски:  - рама должна быть складной;  - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения;  - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине;  - сиденье должно регулироваться по углу наклона от -5 до +25 градусов;  - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки;  - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине;  - спинка должна регулироваться по высоте;  - спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона;  - наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см;  - наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине;  - передние и задние колеса должны быть литые;  - вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса;  - быстросъемные задние колеса;  - задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом;  - опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп;  - подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов;  - кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте.  Основные технические характеристики:  - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 23 см до 36 см;  - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 23 см до 35 см;  - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:  от 47 см до 55 см;  - грузоподъемность:  не более 40 кг;  Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.  В комплект поставки должно входить:  - приставной столик;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон.  **Количество: 6 шт.**  Основные технические характеристики:  - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 29 см до 43 см.  - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 33 до 44 см.  - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:  от 55 см до 70 см.  - грузоподъемность:  не более 75 кг.  Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.  В комплект поставки должно входить:  - приставной столик;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон.  **Количество: 4 шт.** |
| **Кресло-коляска**  **с ручным приводом**  **с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,**  **в том числе для больных ДЦП прогулочная**  **(для инвалидов и детей-инвалидов)**  ОКПД2 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земле, песку, асфальту, включая преодоление различных препятствий.  Технические характеристики кресло-коляски:  - рама должна быть складной;  - сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения;  - сиденье должно регулироваться по ширине и глубине;  - сиденье должно регулироваться по углу наклона от -5 до +25 градусов;  - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки;  - боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине;  - спинка должна регулироваться по высоте;  - спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона;  - наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см;  - наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине;  - передние и задние колеса должны быть литые;  - вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса;  - быстросъемные задние колеса;  - задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом;  - опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп;  - подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов;  - кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте.  Основные технические характеристики:  - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 23 см до 36 см;  - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 23 см до 35 см;  - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:  от 47 см до 55 см;  - грузоподъемность:  не более 40 кг;  Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.  В комплект поставки должно входить:  - зимний мешок для ног;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон.  **Количество: 6 шт.**  Основные технические характеристики:  - ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 29 см до 43 см.  - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:  от 33 до 44 см.  - высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:  от 55 см до 70 см.  - грузоподъемность:  не более 75 кг.  Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.  В комплект поставки должно входить:  - зимний мешок для ног;  - паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);  - гарантийный талон.  **Количество: 4 шт.** |

**Требования к качеству поставки:** Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к безопасности товара:** регистрационное удостоверение и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Товара, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов.

**Требования к гарантии производителя:** не менее 12 месяцев.

**Требования к гарантийному обслуживанию:** не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

**Срок, на который предоставляется гарантия качества:** не менее 12 месяцев.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

При передаче кресел-колясок Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена Товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание Товара.

Поставщик обеспечивает надлежащее качество Товара в течение гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».