ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.**

**Предмет:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

**Место поставки товара:** г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

**Период поставки товара:** до 31.08.2023.

**Срок действия контракта:** до 30.09.2023.

**Порядок оплаты:** в течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки поставляемого товара.

**Описание:** поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Количество: 20 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Описание функциональных и технических характеристик** |
| **Кресло-коляска** **с ручным приводом** **с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,** **в том числе** **для больных ДЦП комнатная** **(для инвалидов и детей-инвалидов)**ОКПД2 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.Технические характеристики кресло-коляски: - рама должна быть складной;- сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения;- сиденье должно регулироваться по ширине и глубине;- сиденье должно регулироваться по углу наклона от -5 до +25 градусов;- коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки;- боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине;- спинка должна регулироваться по высоте;- спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона;- наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см;- наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине;- передние и задние колеса должны быть литые;- вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса;- быстросъемные задние колеса;- задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом;- опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп;- подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов;- кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте.Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 23 см до 36 см;- глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 23 см до 35 см;- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:от 47 см до 55 см;- грузоподъемность: не более 40 кг;Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.В комплект поставки должно входить:- приставной столик;- паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон.**Количество: 6 шт.**Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 29 см до 43 см. - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 33 до 44 см.- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:от 55 см до 70 см.- грузоподъемность: не более 75 кг.Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.В комплект поставки должно входить:- приставной столик;- паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон.**Количество: 4 шт.** |
| **Кресло-коляска** **с ручным приводом** **с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,** **в том числе для больных ДЦП прогулочная** **(для инвалидов и детей-инвалидов)**ОКПД2 30.92.20.000 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земле, песку, асфальту, включая преодоление различных препятствий.Технические характеристики кресло-коляски: - рама должна быть складной;- сиденье должно быть с возможностью размещения ребенка по направлению движения;- сиденье должно регулироваться по ширине и глубине;- сиденье должно регулироваться по углу наклона от -5 до +25 градусов;- коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки;- боковые фиксаторы на сиденье должны регулироваться по ширине;- спинка должна регулироваться по высоте;- спинка кресло-коляски должна регулироваться по углу наклона;- наличие подголовника с боковыми упорами для головы, который должен регулироваться по высоте в диапазоне 5 см;- наличие боковых фиксаторов для тела, регулируемых по ширине;- передние и задние колеса должны быть литые;- вилки передних колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса;- быстросъемные задние колеса;- задние колеса должны быть оснащены стояночным тормозом;- опора подножки должна регулироваться по высоте и иметь ремни - фиксаторы для стоп;- подножка должна регулироваться по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов;- кресло-коляска должна быть укомплектована абдуктором, пятиточечным ремнем безопасности, поясничным валиком, регулируемым по высоте.Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 23 см до 36 см;- глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 23 см до 35 см;- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:от 47 см до 55 см;- грузоподъемность: не более 40 кг;Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.В комплект поставки должно входить:- зимний мешок для ног;- паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон.**Количество: 6 шт.**Основные технические характеристики:- ширина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 29 см до 43 см. - глубина сидения должна быть регулируемая в диапазоне:от 33 до 44 см.- высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне:от 55 см до 70 см.- грузоподъемность: не более 75 кг.Характеристики кресло-коляски определяются в зависимости от индивидуальных параметров пользователя.В комплект поставки должно входить:- зимний мешок для ног;- паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);- гарантийный талон.**Количество: 4 шт.** |

**Требования к качеству поставки:** Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

**Требования к безопасности товара:** регистрационное удостоверение и (или) действующая декларация о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Товара, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, в случае, если на поставляемый Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов.

**Требования к гарантии производителя:** не менее 12 месяцев.

**Требования к гарантийному обслуживанию:** не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

**Срок, на который предоставляется гарантия качества:** не менее 12 месяцев.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

При передаче кресел-колясок Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика. В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена Товара на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение его срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание Товара.

Поставщик обеспечивает надлежащее качество Товара в течение гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».