**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку в 2022 году инвалидам кресел-стульев с санитарным оснащением**

**Место доставки товара:** территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.08.2022 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)** серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает всоответствии со статьей 22 Федерального закона цены единиц товара.

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к гарантии качества**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Кресло-стул должен устойчиво стоять на горизонтальной поверхности (без качки). Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, управляемыми сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула и полную его остановку.

Кресла-стулья должны быть предназначены для использования и передвижения инвалидов в помещениях и комнатах личной гигиены, как с помощью сопровождающего лица (пассивные), так и самостоятельно (активные). Может быть использован как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза и применяться как достаточно компактное средство для транспортировки инвалида (с установленной подушкой). Конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб.

Для обеспечения посадки/высадки инвалида подлокотники должны откидываться (либо сниматься).

Для возможности использования кресла-стула возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна. Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения покрытия его металлических частей.

В комплектацию стула-туалета должны входить:

- упаковочная коробка;

- кресло-стул;

- судно;

- инструкция по эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все кресла-стулья должны быть новые.

Поставщик после получения реестров получателей в срок не более 2 (Двух) рабочих дней оповещает получателей о дате и сроках поставки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид и наименование изделия по классификатору** | **Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 23-01-01. Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для передвижения в помещениях и комнатах личной гигиены.  **Стул должен иметь следующие характеристики:**  Рама кресла-стула должна быть не складная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.  **Технические характеристики:**  - подлокотники должны быть съемные или откидные;  - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;  - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, съемное;  - колеса должны быть цельнолитые малого диаметра;  - должны присутствовать стояночные тормоза на колесах.  **Кресло-стул должен иметь следующие регулировки:**  - сиденья: по высоте не менее 5 положений;  - сиденья: по глубине не менее 2 положений.  Ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя.  Масса кресла-стула не более 9 кг.  Грузоподъемность не менее 125 кг.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |
| 2 | 23-01-02. Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены.  **Стул должен иметь следующие характеристики:**  Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.  **Технические характеристики:**  - спинка должна быть фиксированная;  - подлокотники должны быть фиксированные;  - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;  - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, откидное, съемное.  **Кресло-стул должен иметь следующие регулировки:**  - сиденья по высоте не менее 5 положений.  Ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя.  Масса кресла-стула не более 8 кг.  Грузоподъемность не менее 125 кг.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. |
| 3 | 23-01-03. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены.  **Стул должен иметь следующие характеристики:**  Рама должна быть усиленная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Сиденье туалетное должно быть из гигиенического пластика с крышкой и должно быть оснащено съемным судном.  **Кресло-стул должен иметь следующие регулировки:**  - регулировка высоты сиденья.  Ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя.  Масса кресла-стула не более 5 кг.  Грузоподъемность не менее 180 кг.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. |
| 4 | 23-01-05. Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены.  **Стул должен иметь следующие характеристики:**  Рама кресла-стула должна складываться по вертикальной оси.  **Технические характеристики:**  - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени;  - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой;  - должно быть съемное пластмассовое санитарное сиденье с мягкой съемной подушкой;  - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами;  - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), с приводом от обода колес;  - должны присутствовать съемные ремни-упоры для икроножных мышц;  - подлокотники должны быть откидные или съемные, фиксируемые;  - должны быть ножные упоры для сопровождающего лица для облегчения управления креслом-стулом.  Ширина сиденья должна соответствовать параметрам получателя.  Грузоподъемность не менее 125 кг.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. |

Должен быть предусмотрен 1 (Один) пункт выдачи, расположенный в г. Владимире. Пункт выдачи должен работать не менее 35 часов в неделю, этажность должна быть первая.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимире и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком номер телефона должен работать в соответствии с графиком работы пункта выдачи.

На момент заключения государственного контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме следующую информацию:

1. место нахождения (адрес) и график работы пункта выдачи Товара и вышеуказанные номера телефонов;

2. контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта;

3. должностное лицо Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).