**Приложение №1**

**к приказу ОСФР по Республике Саха (Якутия) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,**

**протезно-ортопедическими изделиями в 2023 году.**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.

**Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиямив 2023 году:

**-Протезы верхних конечностей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Цена за ед., руб.** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| Протез кисти косметический | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кистиТип протеза: немодульный;Приемная гильза: унифицированная;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах, застежкой (молния/контакт) / кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах однослойная/двухслойная;Назначение протеза: косметический | 13 844,10 | 5 | 69 220,50 |
| Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кистиТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: натуральная кожа;Количество приемных гильз: постоянная – 1шт.;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);Назначение протеза: рабочий | 73 731,15 | 2 | 147 462,30 |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметическийТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / или перчатки;Приемная гильза: индивидуальная одинарная;Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смол;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: косметическая из ПВХ при частичной ампутации пальцев с арматурой в пальцах или кисть тяговая с пассивным хватомНазначение протеза: косметический | 86 451,54 | 1 | 86 451,54 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметическийТип протеза: модульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;Приемная гильза: индивидуальная составная;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: отсутствует;Кисть: с жесткой тягой или без корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации;Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча или без;Назначение протеза: косметический | 162 177,26 | 1 | 162 177,26 |
| Протез плеча рабочий  | Протез плеча рабочий. Тип протеза модульный. Косметическая облицовка отсутствует. Приемная гильза индивидуальная составная, изготавливается с культи инвалида. Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Количество приемных гильз: постоянная 1 шт. Крепление протеза: индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект п/фабриканта, комплект рабочих насадок. Система управления протезом сохранившимся сегментом руки. Назначения протеза: рабочий. | 154 533,33 | 1 | 154 533,33 |
| Протез плеча активный (тяговый) | Тип протеза: модульный;Косметическая облицовка: силикон / ПВХ / пластизоль с покрытием;Приемная гильза: индивидуальная составная;Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе связующих смол;Крепление протеза: с использованием кожаных и ременных полуфабрикатов, индивидуальное / подгоночное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: для присоединения кистей косметических, тяговых, каркасных без ротации и рабочих насадок;Система управления протезом: механический (тяговый);Кисть: двухтяговая, каркасная с пружинным схватом с ротацией;Локоть: экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча;Назначение протеза: активный (тяговый) | 156 897,04 | 1 | 156 897,04 |
| Протез предплечья рабочий | Протезы предплечья рабочийТип протеза: немодульный;Косметическая облицовка: отсутствует;Приемная гильза: индивидуальная составная, изготовленная по слепку с культи инвалида;Материал приемной гильзы: листовой термопласт или слоистый пластик на основе акриловых смолКоличество приемных гильз: постоянная – 1шт.;Крепление протеза: индивидуальное;Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: комплект рабочих насадок;Система управления протезом: сохранившимся сегментом руки или противоупором (функционально-косметический);Назначение протеза: рабочий | 84 562,33 | 4 | 338 249,32 |
| Должно соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2021 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016. Гарантийный срок 12 месяцев |
| **ИТОГО** | **15** | **1 114 991,29** |

1. **Источник финансирования заказа:** федеральный бюджет.
2. **Начальная (максимальная) цена контракта: 1 114 991** рубль **29** копеек.
3. **Расчет начальной (максимальной) цены контракта:** начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение№2.
4. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов верхних конечностей* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
5. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее «15» декабря 2023 года.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:** оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Исполнителем в единой информационной системе.
7. **Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта:** 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
8. **Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Указанная сумма является **предварительной** и рассчитана от начальной (**максимальной**) цены контракта. Итоговая сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ)
9. **Размер обеспечения заявки:** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Начальник ОСП №2 Н.С. Протопопова