**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

Наименование объекта закупки: Поставка специальных транспортных средств (легковых автомобилей с адаптированными органами управления) для обеспечения в 2022 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для Получателей без участия правой ноги | 1.Категория автомобиля - М1.2.Тип кузова/количество дверей – хэтчбек или лифтбек или седан *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)* / не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*3.Экологический класс - не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*4.Схема компоновки автомобиля – переднеприводная.5.Расположение двигателя - переднее поперечное.6.Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый.7.Тип коробки передач – автоматическая с ручным управлением.8.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*9.Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (с адаптированными органами управления, антиблокировочной тормозной системой).10.Топливо - бензин с октановым числом не менее 92 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* | 1 |
| Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для Получателей без участия левой ноги | 1.Категория автомобиля - М1.2.Тип кузова/количество дверей – хэтчбек или лифтбек или седан *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)* / не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*3.Экологический класс - не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*4.Схема компоновки автомобиля – переднеприводная.5.Расположение двигателя - переднее поперечное.6.Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый.7. Тип коробки передач – автоматическая с ручным управлением.8.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*9.Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (с адаптированными органами управления, антиблокировочной тормозной системой).10.Топливо - бензин с октановым числом не менее 92 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* | 1 |
| Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для Получателей без участия обеих ног | 1.Категория автомобиля - М1.2.Тип кузова/количество дверей – хэтчбек или лифтбек или седан *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)* / не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*3.Экологический класс - не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*4.Схема компоновки автомобиля – переднеприводная.5.Расположение двигателя - переднее поперечное.6.Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый.7. Тип коробки передач – автоматическая с ручным управлением.8.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*9.Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (с адаптированными органами управления, антиблокировочной тормозной системой).10.Топливо - бензин с октановым числом не менее 92 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* | 1 |
| Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для Получателей без участия левой ноги и левой руки | 1.Категория автомобиля - М1.2.Тип кузова/количество дверей – хэтчбек или лифтбек или седан *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)* / не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*3.Экологический класс - не менее 4 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*4.Схема компоновки автомобиля – переднеприводная.5.Расположение двигателя - переднее поперечное.6.Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый.7.Тип коробки передач – автоматическая с ручным управлением.8.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*9.Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (с адаптированными органами управления, антиблокировочной тормозной системой).10.Топливо - бензин с октановым числом не менее 92 *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).* | 1 |
| Итого: |  | 4 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей легковых автомобилей, с адаптированными органами управления и программами реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП).

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не должен содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей. Не должен иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны воздействовать на поверхности, с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации. Поставляемые автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

Автомобиль должен быть 2022 года изготовления. Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом и иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны быть легковыми.

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.2. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. В рамках предпродажной подготовки автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1.3. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног; без левой ноги и левой руки).

1.4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) / (ОКПД 2), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

2. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

2.1. Гарантийный талон на автомобиль;

2.2. Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» или Выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) (далее – ЭПТС);

2.3. Сервисная книжка;

2.4. Руководство по эксплуатации автомобиля;

2.5. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

2.6. Копия одобрения типа транспортного средства;

2.7. Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

2.8. Акт приемки-передачи автомобиля;

2.9. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

3.1. Гарантия на товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч километров) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

3.2. В соответствии с сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега, с момента передачи товара Получателю.

3.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, с даты передачи товара Получателю, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

3.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи товара.

3.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

3.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.

3.7. Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению Поставщиком либо соисполнителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

4.Требования к качеству товара:

4.1. Условия перевозки товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.2. Качество и маркировка товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Срок поставки товара:

Со дня заключения государственного контракта до 25.12.2022 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

Место доставки товара:

Передача автомобиля Получателю (либо его представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности) осуществляется в сервисном центре Поставщика или соисполнителя на территории г. Уфы Республики Башкортостан, при предоставлении Получателем (его представителем) паспорта и направления.