**Техническое задание**

на поставку автомобилей с адаптированными органами управления для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, используемых для их реабилитации

**Наименование товара:**

Транспортные средства категории М1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (далее по тексу – автомобили), оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций правой, левой ноги, без обеих ног.

Код товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) — 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки.

**Количество товара:**

Количество автомобилей, оборудованных адаптированными органами управления и с обычным управлением для лиц с ограниченными физическими возможностями — **3 (три) единицы из них:**

**С механической коробкой переключения передач (далее МКПП)**

1. оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций **правой, левой ноги, без обеих ног 3 - шт.**

**Срок поставки товара**:

с даты передачи пострадавшим (представителем пострадавшего) направления поставщику по 07*.11.2023г*

**Характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-2) | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-3)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-4)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 24-02-03Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиОКПД 2 - 29.10.59.390 | Тип ручного управления | **без правой ноги с адаптированными органами управления** | Х | Шт. | 1 |
| Категория транспортного средства | М1 | Х |
| Колесная формула | 4 х 2 | Х |
| Ведущие колеса | Х | Передние или задние |
| Тип кузова | цельнометаллический, несущий | Х |
| Количество дверей | Х | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | Х |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием | Х |
| - количество цилиндров двс | Х | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 | Х | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |
| Коробка передач (тип) | Механическая | Х |
| подушка безопасности водителя | наличие | Х |
| 2 | 24-03-03Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиОКПД 2 - 29.10.59.390 | Тип ручного управления | **без левой ноги с адаптированными органами управления** | Х | шт. | 1 |
| Категория транспортного средства | М1 | Х |
| Колесная формула | 4 х 2 | Х |
| Ведущие колеса | Х | Передние или задние |
| Тип кузова | цельнометаллический, несущий | Х |
| Количество дверей | Х | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | Х |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием | Х |
| - количество цилиндров двс | Х | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 | Х | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |
| Коробка передач (тип) | Механическая | Х |
| подушка безопасности водителя | наличие | Х |
| 3 | 24-04-03Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировкиОКПД 2 - 29.10.59.390 | Тип ручного управления | **без обеих ног с адаптированными органами управления** | Х | шт. | 1 |
| Категория транспортного средства | М1 | Х |
| Колесная формула | 4 х 2 | Х |
| Ведущие колеса | Х | Передние или задние |
| Тип кузова | цельнометаллический, несущий | Х |
| Количество дверей | Х | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) | Х |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием | Х |
| - количество цилиндров двс | Х | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 | Х | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |
| Коробка передач (тип) | Механическая | Х |
| подушка безопасности водителя | наличие | Х |
| **ИТОГО:** | **Шт.** | **3** |

**Требования к поставляемому товару:**

Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее по тексту - ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям к транспортным средствам категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 подтверждаются маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили легковые.

Автомобили новые, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили 2023 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций левой ноги, правой ноги, обеих ног, оборудованные адаптированными органами управления.

Адаптированные органы управления имеют сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили соответствуют коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Срок эксплуатации автомобилей составляет не менее 7 лет.

Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) сертифицированы в составе транспортного средства:

1) одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног).

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) не сертифицированы в составе транспортного средства:

1) одобрение типа транспортного средства;

2) сертификат соответствия на адаптированные органы управления (устройства ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног);

3) документы, подтверждающие правильность установки на автомобиль адаптированных органов управления (устройств ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) и необходимое для регистрации автомобиля в органах ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, установленной в соответствии с Приложением № 18 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

**Документы, передаваемые вместе с товаром:**

1) гарантийный талон на автомобиль;

2) паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3) сервисная книжка;

4) руководство по эксплуатации автомобиля;

5) одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги, правой ноги, без обеих ног) или одобрение типа транспортного средства; сертификат соответствия на адаптированные органы управления (устройства ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги, правой ноги, без обеих ног); документы, подтверждающие правильность установки на автомобиль адаптированных органов управления (устройств ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги, правой ноги, без обеих ног) и необходимое для регистрации автомобиля в органах ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, установленной в соответствии с Приложением № 18 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

**Место поставки и условия передачи, приемки товара:**

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Передача автомобилей осуществляется Получателю, или его представителю со склада поставщика (представителя поставщика) в г. Сургуте. Поставка автомобилей осуществляется на основании реестра получателей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара соответствовуют требованиям ТР ТС 018/2011.

**Требования к транспортировке, маркировке и упаковке Товара.**

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-2)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-3)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-4)