Приложение № 1

к извещению о проведении аукциона в электронной форме

**Наименование и описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления для обеспечения в 2022 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Требования к закупаемым транспортным средствам.**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие каждого автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке, а также наличием.

Документом, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям является одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Автомобили должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть изготовлены не ранее 2022 года.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на каждом автомобиле должны быть изготовлены и установлены промышленным способом, сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Документы, передаваемые вместе с каждым автомобилем:

1. гарантийный талон на автомобиль;

2. другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

3. паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 №1291 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", либо выписку из электронного паспорта транспортного средства, оформленного в Системе Электронных Паспортов Транспортных Средств;

4. сервисная книжка;

5. руководство по эксплуатации автомобиля;

6. руководство по эксплуатации средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (специальным оборудованием);

7. комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

8. копия одобрения типа транспортного средства;

9. договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) «О приобретении застрахованным лицом ТС и об оплате его страховщиком»;

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Требования к месту, срокам и условиям поставки.**

Поставка и выдача автомобилей Получателям осуществляется на складе Поставщика (Представителя Поставщика) в г. Оренбурге

Требования к сроку поставки Товара: Поставка осуществляется в течение 40 дней с момента получения Поставщиком Реестра направлений.

Поставка осуществляется в срок по 25 декабря 2022 года.

**Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии**

Используемые показатели, требования и терминология приведены в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Наименование и код по КТРУ /ОКПД2 | Технические характеристики автомобиля | Значение | Кол-во,  шт |
| Транспортное средство с адаптированными органами управления  без активного участия в управлении правой нижней конечности | 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория транспортного средства | М1 | 3 |
| Тип кузова | седан или хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип коробки передач | С ручным управлением |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Двигатель внутреннего сгорания  (рабочий объем), см3 | Более 1500, но не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные. |
| Дополнительное оборудование средствами управления) | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления **«без активного участия в управлении правой нижней конечности».** |
| Транспортное средство с адаптированными органами управления  без активного участия в управлении обеих нижних конечностей | 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория транспортного средства | М1 | 1 |
| Тип кузова | седан или хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип коробки передач | С ручным управлением |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Двигатель внутреннего сгорания  (рабочий объем), см3 | Более 1500, но не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные. |
| Дополнительное оборудование средствами управления) | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления **«без активного участия в управлении обеих нижних конечностей»** |
| Транспортное средство с адаптированными органами управления  без активного участия в управлении левой нижней конечности | 29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | Категория транспортного средства | М1 | 1 |
| Тип кузова | седан или хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Трансмиссия | Механическая |
| Тип коробки передач | С ручным управлением |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| Двигатель внутреннего сгорания  (рабочий объем), см3 | Более 1500, но не более 1800 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные. |
| Дополнительное оборудование средствами управления) | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления «**без активного участия в управлении левой нижней конечности».** |
|  | |  | **ИТОГО:** | **5** |