**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка ходунков на колесах, ходунков с опорой на предплечье, ходунков с подмышечной опорой, ходунков-роллаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки на колесах |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Ходунки на колесах | Да |
| Ходунки предназначены для перемещения людей с ограниченными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний.Ходунки имеют несколько размеров по соотношению высоты ходунка и роста пользователя | Да |
| Диапазон механизма регулирования высоты, миллиметр | ≥780 и ≤930 |
| Устройство регулирования высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь может без применения специальных инструментов.Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки. | Да |
| Ширина рукояток, миллиметр | ≥20 и ≤50 |
| Ходунки оборудованы двумя колесами.Поручни ходунков регулируются на удобную для пользователя высоту.Металлические детали ходунка защищены от коррозии покрытиями | Да |
| В комплект входит | документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);гарантийный талон |

 | 78 | Шт. | 3 616,67 | 282 100,26 |
| 2 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с опорой на предплечье |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Ходунки с опорой на предплечье | Да |
| Ходунки предназначены для облегчения ходьбы пользователя при нарушении функций опорно-двигательного аппарата.Ходунки оснащены опорой на предплечье | Да |
| Вариант изготовления опоры на предплечье | горизонтальная поддерживающая стойка или две опоры для предплечья. |
| Ходунки имеют различные типоразмеры.Ходунки имеют механизм регулировки высоты подлокотной опоры на удобную для пользователя высоту.Регулировать высоту пользователь может без применения специальных инструментов. Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.Ходунки изготовлены из прочных коррозинно-стойких металлических сплавов | Да |
| В комплект входит | паспорт на изделие, либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);гарантийный талон |

 | 18 | Шт. | 10 446,67 | 188 040,06 |
| 3 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки с подмышечной опорой |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| Ходунки с подмышечной опорой | Да |
| Ходунки имеют различные типоразмеры.Ходунки имеют механизмы регулировки высоты рамы и высоты подмышечников.Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.Рукоятки (ручки) ходунков изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.Металлические детали ходунков защищены от коррозии покрытиями | Да |
| В комплект входит | документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);гарантийный талон |

 | 23 | Шт. | 10 433,33 | 239 966,59 |
| 4 | Ходунки опорные стандартные, складные | Ходунки-роллаторы |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики**  | **Значение характеристики** |
| Ходунки-роллаторы | Да |
| Ходунки предназначены для перемещения людей с ограниченными возможностями в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием для преодоления незначительных расстояний.Ходунки имеют различные типоразмеры.Ходунки имеют механизмы регулировки высоты рамы и высоты подмышечников. | Да |
| Диапазон регулировки высоты, миллиметр | ≥800и ≤925 |
| Регулировка высоты, раскладывание и складывание ходунков производится без применения специальных инструментов.Конструкция ходунков предусматривает сиденье для отдыха, перекладину – упор для спины.Ходунки оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами.Рукоятки (ручки) ходунка изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и имеют такую форму, которая обеспечивает прочность их захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки | Да |
| Ширина рукоятки, миллиметр | ≥20 и ≤50 |
| Поручни ходунков регулируются на удобную для пользователя высоту | Да |
| В комплект входит | документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке);гарантийный талон. |

 | 93 | Шт. | 9 486,33 | 882 228,69 |
| **ИТОГО:** | **212** |  |  | **1 592 335,60** |

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Средства опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Средства опоры должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 59436-2021 (ИСО 11199-2:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки роллаторы».

При использовании изделий по назначению не должно быть создано угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту выдачи инвалидам должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 11.07.2024 года.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную приемку товара).

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)