Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**на поставку телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/требования | | Примечание | Количество, штук |
| 26.30.22.110 - Аппараты телефонные для сотовых сетей связи (ПРТС), включая смартфоны  26.30.22.110-00000001 - Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться друг относительно друга | значения показателей, которые не могут изменяться | 500 |
| Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |
| Поддержка стандарта 4 G/LTE интернет | Наличие |
| Wi-Fi точка доступа | Наличие |
| Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи c переводчиком русского жестового языка | Наличие |
| Голосовое управление | Наличие |
| Распознавание речи | Наличие |
| Русский синтезатор речи | Наличие |
| Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |
| Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник | Наличие |
| Видеокамера с автофокусом | Наличие |
| Встроенная вспышка/ подсветка | Наличие |
| Датчик приближения | Наличие |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Наличие |
| Виброзвонок | Наличие |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |
| Русифицированное меню | Наличие |  |
| Слот для установки карты памяти | Наличие |
| Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |
| Диагональ дисплея | не менее 5,5 дюйма | минимальные значения показателей |
| Количество ядер процессора | не менее 8 ядер |
| Объем оперативной памяти | не менее 4 Гб |
| Объем встроенной памяти | не менее 32 Гб |
| Число пикселей основной видеокамеры | не менее 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры | не менее 5 Мпикс |
| Емкость аккумуляторной батареи | не менее 3000 mAh |
| сенсорный экран | IPS или super IPS+ или HD Super AMOLED | Требуется указать конкретный размер |
|  | Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:  - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90  «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». | |  |

Телефонные устройства должны соответствовать Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 59552-2021 «Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. Общие требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

**Общие характеристики:**

Корпус телефонных устройств не должен иметь деформаций и повреждений. Телефонные устройства в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Материалы, из которых изготавливаются телефоны, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

В комплект поставки телефонного устройства с текстовым выходом должно входить зарядное устройство для зарядки аккумулятора, совместимое с поставляемой моделью телефона, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия Таможенного союза (п. 8.6 ГОСТ Р 59552-2021).

Средства реабилитации должны быть упакованы в потребительскую тару при их отгрузке в транспортных пакетах или индивидуальную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении и изготовленную по технической документации на тару конкретного вида.

Транспортирование телефонных устройств должно осуществляться в соответствии с требованиями Государственного стандарта Союза ССР ГОСТ 23216 - 78 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта (п. 8.5 ГОСТ Р 59552-2021).

Функциональные и качественные характеристики изделий должны обеспечивать пользователю возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», не менее 7 лет.

**Требования к гарантийному сроку:** гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Поставщик обязан обеспечивать получателю возможность гарантийного ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при выполнении контракта по обеспечению телефонными устройствами с текстовым выходом. Срок осуществления гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 15 рабочих дней (п. 8.3 ГОСТ Р 59552-2021).

**Место и порядок поставки Товара:** Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «30» июня 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «30» июня 2024 года включительно