Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка многофункциональных устройств (МФУ) для нужд Государственного учреждения – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

**Количество поставляемого Товара:** 12 штук.

**Порядок поставки Товара:** в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта по адресу: г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д.12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Единица измерения** | **Кол-во, шт.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | **Многофункциональное устройство (МФУ)** **(КТРУ: 26.20.18.000-00000069)** | Максимальный формат печати | А4 |  | 12 |  |
| Возможность двухстороннего сканирования | да |  |
| Возможность автоматической двухсторонней печати | да |  |
| Возможность сканирования в форматах  | А4 |  |
| Возможность сканирования в форматах  | А3 |  |
| Время выхода первой копии | ≤ 10 | Секунда |
| Количество печати страниц в месяц | ≥ 300000 | Штука |
| Количество ядер процессора | ≥ 4 | Штука |
| Максимальное разрешение сканирования по вертикали | ≥ 600 dpi |  |
| Максимальное разрешение сканирования по горизонтали | ≥ 600 dpi |  |
| Наличие ЖК-дисплея | да |  |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа | да |  |
| Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки | да |  |
| Наличие разъема USB | да |  |
| Наличие устройства автоподачи сканера | да |  |
| Наличие факса | да |  |
| Объем установленной оперативной памяти | ≥ 1024 | Мегабайт |
| Ресурс фотобарабана | ≥ 40 000 | Страница |
| Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 | ≥ 45 | Стр/мин |
| Совместимость с ОС:-Windows-Linux-Альт 8 СП-MacOS-РЕД ОС | да |  |
| Способы подключения:-LAN-WI-FI-USB | да |  |
| Суммарная емкость выходных лотков  | ≥ 250 | Страница |
| Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | ≥500 | Страница |
| Технология печати | Электрографическая |  |
| Тип системы печати  | Двухкомпонентная |  |
| Тип сканирования Протяжный  | да |  |
| Тип сканирования Планшетный  | да |  |
| Цветность печати | Черно-Белая |  |
| Частота процессора | ≥ 1000 | Мегагерц |

В поставку Товара должны входить все комплектующие, необходимые для обеспечения работоспособности, а также предусмотренные комплектацией завода-изготовителя.

**Требования к качеству и безопасности товара:**

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов:

Оборудование (Многофункциональное устройство):

* ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
* ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающим использование поставляемого Товара на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами качества или сертификатами соответствия.

 Функциональные и качественные характеристики Товара должны подтверждаться документами производителя Товара.

Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик должен гарантировать качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

Поставляемый Товар:

- должен отвечать общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности;

- не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

**Требования к упаковке, маркировке товара:**

Товар должен иметь четкую маркировку, содержащую:

* наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
* торговое наименование модели;
* серийный (заводской) номер.

Маркировка должна быть разборчивой и механически прочной при эксплуатации и хранении.

Товар должен быть упакован в индивидуальную тару (коробку), обеспечивающую его сохранность при транспортировании и хранении.

Индивидуальная тара или наклеиваемая на нее этикетка должна содержать следующие надписи и обозначения:

* наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
* торговое наименование модели;
* серийный (заводской) номер.

**Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества:**

Товар должен быть пригодным к использованию на протяжении всего гарантийного срока.

В случае выявления в течение гарантийного срока скрытых дефектов, брака, несоответствия по комплектности (комплектации), товарному виду и ассортименту, Поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара (у Заказчика) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика.

*Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:*

Гарантийные обязательства на Товар должны сохраняться в случае окончания действия Контракта.

*Требования к гарантии производителя товара:*

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не меньше, чем срок действия гарантии производителя данного Товара.

**Поставка Товара:**

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Некачественный и некомплектный Товар считается не поставленным.

Поставщик, перед поставкой Товара Заказчику, обязан письменно (в том числе с использованием средств факсимильной связи) согласовать с Заказчиком место и время (с 9:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней) проведения приемки и проверки поставляемого Товара и обеспечить присутствие представителя Поставщика (либо лица, полномочия которого оформлены надлежащим образом) при процедуре приемки Товара.

Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями завода-производителя.