**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации для обеспечения детей - инвалидов - опор для сидения, лежания, ползания и стояния в 2023 году

**1. Описание объекта закупки:**

 *Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2 позиция по КТРУ  | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара (неизменяемые) | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Опора для сидения для детей-инвалидов | КТРУ: не применяется ОКПД2 32.50.22.129 | Опора для сидения. Опора для сидения создаёт правильное, симметричное положение за счет изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенной системы регулируемых ремней, фиксирующей грудную и тазобедренную часть ребенка, абдуктора. Опора снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники регулируются по высоте. Столик выдвижной, съемный. Опора имеет подголовники 2-х типов (мягкий или жесткий) в зависимости от индивидуальной потребности ребенка - инвалида. Опора имеет регулируемый угол наклона между сиденьем и подножкой. Угол наклона спинки меняется по вертикали. Опора мобильна, снабжена колесиками. Задняя пара колес имеет тормоза.Комплектация включает: абдуктор, сидение с ортопедической укладкой, съемный столик, подножку с регулируемым углом наклона и фиксаторами стоп.Спинка, подголовник изготовлены на твердом основании с мягким наполнением. Мягкие элементы - обтянуты кожей. Размер опоры - в зависимости от возраста (от 1 года до 18 лет в соответствии с заявками) и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 25 |
| 2 | Опора для лежания для детей-инвалидов | КТРУ: не применяется ОКПД2 32.50.22.129 | Опора для лежания установлена на 4-х колесах, с тормозами, имеет следующие технические характеристики:- регулируемая спинка от горизонтального положения до вертикального, с регулируемым грудным и тазобедренным креплением, с помощью которого ребенок надежно фиксируется;- мягкие подушки-модули разных размеров, которые помогают скорректировать правильную позу ребенка;Размер опоры - в зависимости от возраста (от 1 года до 18 лет в соответствии с заявками) и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 6 |
| 3 | Опора для стояния для детей-инвалидов | КТРУ: не применяется ОКПД2 32.50.22.129 | Опора для стояния. Реабилитационный эффект: формирование стереотипа вертикального положения, укрепление всех групп мышц. Опора предназначена для детей-инвалидов, в том числе с ДЦП. Ребенок фиксируется специальными регулируемыми по ширине и высоте крепежными приспособлениями в четырех местах: закрепляются стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы. Опора для стояния конструктивно позволяет находиться ребенку в наклонном положении от горизонтального до вертикального. Голова при необходимости, фиксируется регулируемыми по высоте подголовниками. Опора снабжена регулируемым или съемным абдуктором в зависимости от индивидуальной потребности ребенка - инвалида, столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Поворот стола осуществляется с жестким закреплением определенного положения.Спинка, подголовник изготовлены на твердом основании с мягким наполнением. Опора при необходимости мобильна (снабжена колесиками), задняя пара колес – с возможностью фиксации.Размер опоры - в зависимости от возраста и антропометрических данных ребенка-инвалида в соответствии с заявками. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 20 |
| 4 | Опора для ползания для детей-инвалидов | КТРУ: не применяет-ся ОКПД2 32.50.22.129 | Опора для ползания помогает отрабатывать правильный стереотип движения, использоваться для стимуляции мышц плечевого пояса при параличах и травмах позвоночника, помогает обучить ребенка ползать на четвереньках, что является подготовительным этапом для самостоятельного ползания и вставания. Высота и угол наклона опоры регулируется в зависимости от роста ребенка таким образом, чтобы руки были полусогнуты в локтях, а коленные суставы свободно сгибались и разгибались. Опора установлена на колесах, имеющих тормоза. Крепление изготовлено из прочной ткани. Для комфортного положения и снижения тонуса предусмотрен мягкий упор под грудь. Размер опоры - в зависимости от возраста (от 1 года до 12 лет в соответствии с заявками) и антропометрических данных ребенка-инвалида. Подбор опоры осуществляется индивидуально. | 11 |
| ИТОГО | 62 |

Опоры - приспособления, предназначенные для поддержания необходимого положения инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Феде-ральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

**Требования к маркировке, упаковке:** На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 62 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**3. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" сентября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара