**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (аппараты на нижние конечности) в 2023 году**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее – Получателей) протезно-ортопедическими изделиями (**аппараты на нижние конечности**) (далее – ортез, ПОИ).

Количество (объем работ) – Объем выполняемых работ определить невозможно.

Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ, сформировавшейся по итогам конкурса (по каждой позиции),

в объеме, не превышающем максимального значения цены Контракта.

**Перечень видов работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ПОИ** | **Наименование ПОИ** | **Наименование и показатели характеристик** |
| 1 | 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
| 2 | 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
| 3 | 8-09-39-1 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, термоткань, металлические шины, назначение – постоянное. |
| 4 | 8-09-39-2 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное |
| 5 | 8-09-39-3 | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно – профилактическое. |
| 6 | 8-09-40-1 | Аппарат на тазобедренный сустав | Расставка детская, "шинка Виленского", кожаные манжетки (натуральная кожа), разводящая штанга, изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое. |
| 7 | 8-09-40-2 | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
| 8 | 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное |
| 9 | 8-09-42 | Аппарат на всю ногу | Аппарат ортопедический на всю ногу фиксирующий, с комплектом шин, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, натуральная кожа, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
| 10 | 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; аппарат на всю ногу состоит из гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; коленные шарниры свободного хода, замковые; гильза на туловище индивидуальная изготовлена по слепку; несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала.  Изготавливается из термопластичных и вспененных материалов. Крепится контактными застежками.  Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам. |

**Порядок определения объема выполняемой работы:**

Подрядчик выполняет работы по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями на основании реестров получателей, предоставляемых Подрядчику (его представителю) Заказчиком, или Направлений на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий (далее – Направление), выдаваемых Заказчиком, в объеме, не превышающем максимального значения цены Контракта.

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Омская область) с правом выбора Получателя выполнения работ по обеспечению ПОИ одним из следующих способов:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах обеспечения, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты обеспечения Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

Организовать следующий график работы специализированных помещений, осуществляющих снятие мерок, приемку и выдачу готовых изделий: в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 18:00 местного времени.

**Срок выполнения работ:**

В течение **30** (тридцати) дней с даты предоставления Получателем Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, но **не позднее 08 декабря 2023 года**.

**Требования техническим и функциональным характеристикам работ:**

Выполнение работ по изготовлению ПОИ должно быть направлено на изготовление ПОИ для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы по обеспечению Получателей ПОИ должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Изготовление ПОИ должно удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должно соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

- устойчивость соединительных швов и элементов конструкции, формоустойчивость деталей и краев изделия к эксплуатационным нагрузкам и внешним воздействиям;

- ПОИ должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

**Требования к качеству работ:**

ПОИ должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

**Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортировки:**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду (ветерану) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

**Требования к результатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателей ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к предоставлению гарантии качества работ:**

**Гарантийный срок** устанавливается со дня выдачи готового ПОИ в эксплуатацию и должен составлять **7** месяцев.

В течение указанного срока Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, возмещает (оплачивает) проезд Получателю, а также сопровождающему лицу, за счет собственных средств.

Гарантийное обслуживание при возникновении гарантийного случая осуществляется, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обращения Получателя. Проведение работ по ремонту, устранению обнаруженных недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта ПОИ в период гарантийного срока Подрядчик должен осуществить замену такого ПОИ.

Гарантийным случаем считается возникновение любых дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления ПОИ, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании ПОИ в обычных условиях эксплуатации.

**Объём гарантийных обязательств**:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение **3** (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.

График работы специализированных помещений, осуществляющих гарантийное обслуживание должен быть не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 18:00. Пункты гарантийного обслуживания должны функционировать на территории Омской области в данном режиме в течении всего гарантийного срока.