**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2023 году кресел-колясок c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных и комнатных.**

**Количество - 12 штук.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** кресло-коляски c ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочные и комнатные (далее – кресло-коляска) должны соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021.

**Требования к упаковке и отгрузке товара:**

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);

- дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);

- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя.

Гарантийный срок - 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приема-передачи товара Получателем.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения.Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, рама коляски складная по вертикальной оси.Приводные колеса имеют цельнолитые покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей.Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные.Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте.Кресло-коляска оснащена:- подголовником;- нагрудным ремнем;- валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;- ремнем безопасности; - ручками для толкания;- толкательным поручнем; - стояночными тормозами;- антиопрокидывателями.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна соответствовать следующим требованиям:Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 20 см. Диаметр приводных колес не более 61 см.Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях.Подлокотники регулируются по высоте не менее, чем в 2-х положениях от исходной позиции.Поставка должна включать кресла-коляски не менее 3 типоразмеров при ширине сидения: не менее 53 см и не более 60 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Глубина сиденья – от не менее 43 см - до не более 45 см Высота сиденья – от не менее 47 см – до не более 53 см Высота спинки – не менее 38 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 170 кг.Масса кресло-коляски не более 21,5 кг.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 6 (Шести) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | 5 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов).** | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улиц.Рамная конструкция выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок, рама коляски складная по вертикальной оси.Приводные колеса имеют пневматические покрышки, легко демонтируемые путем использования быстросъемных колесных осей.Подлокотники в конструкции кресла-коляски откидные и съемные.Подножки быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте.Кресло-коляска оснащена:- подголовником;- нагрудным ремнем;- валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;- ремнем безопасности; - ручками для толкания;- толкательным поручнем; - стояночными тормозами;- антиопрокидывателями.В комплект поставки входит:- набор инструментов;- инструкция для пользователя (на русском языке);- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Кресло-коляска должна соответствовать следующим требованиям:Коляска оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами диаметром не менее 20 см. Диаметр приводных колес не более 61 см.Задние приводные колеса имеют регулировку по вертикальной оси не менее, чем в 3-х положениях.Подлокотники регулируются по высоте не менее, чем в 3-х положениях от исходной позиции.Поставка должна включать кресла-коляски не менее 3 типоразмеров при ширине сидения: не менее 53 см и не более 60 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида).Глубина сиденья – от не менее 43 см - до не более 45 см Высота сиденья – от не менее 47 см – до не более 53 см Высота спинки – не менее 38 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 170 кг.Масса кресло-коляски не более 21,5 кг.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 7 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **15.12.2023 года.**