**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка инвалидам тростей опорных

**Наименование и описание объекта закупки:**

**1. Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения\* (**06-01-01).

Трость опорная предназначена для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Трость изготовлена из металлических труб.

Материал изготовления ручки – пластик, имеется специальное отверстие для закрепления шнура.

Выдерживает нагрузку – не менее 100 кг.

Высота рукоятки опорной трости от опорной поверхности должна быть в пределах 980 мм. Регулировка по высоте от не менее 780 мм до не более 980 мм.

Вес трости не более 500 гр.

В комплект входит:

-руководство пользователя (паспорт) на русском языке

-гарантийный талон на сервисное обслуживание.

**2. Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения\* (**06-01-02).

Трость оснащена механизмом регулирования высоты и устройством противоскольжения.

Рукоятка трости изготовлена из неабсорбирующего морозостойкого и ударопрочного материала.

Трость снабжена наконечником, изготовленным из упругого прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения.

Механизм регулировки высоты имеет отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Телескопические элементы имеют свободный ход.

Трость должна быть изготовлена из металлического сплава.

Трость выдерживает нагрузку – не менее 100 кг.

Высота рукоятки опорной трости от опорной поверхности должна быть в пределах 900 мм (регулировка по высоте от не менее 750 мм до не более 975 мм.)

Вес трости не более 500 гр.

В комплект поставки входит:

- руководство пользователя (паспорт) на русском языке;

- гарантийный талон на сервисное обслуживание.

\* Количество (объем поставляемого товара) – Объем поставляемого товара определить невозможно. Поставка товара осуществляется по заявкам заказчика по цене за единицу товара, сформировавшейся по итогам закупки (по каждой позиции), в объеме товара, не превышающем максимального значения цены Контракта.

**Место поставки товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (в пределах Омской области) с правом выбора Получателем одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 05 сентября 2023 года. Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**

Маркировка ВСХ должна соответствовать [ГОСТ Р 50444](consultantplus://offline/ref=25E7072C434637A242E01BAB0E405F59DBE1A12B636F44860454FDBA2BD6136B64A61081B15F5CACD7E169G7f5E)-2020 от 09.10.2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские».

Маркировка ВСХ должна содержать:

- максимальную массу пользователя;

- минимальный и максимальный рост пользователя;

- ограничения по регулировке высоты трости.

Упаковка ВСХ должна соответствовать [ГОСТ Р 50444](consultantplus://offline/ref=25E7072C434637A242E01BAB0E405F59DBE1A12B636F44860454FDBA2BD6136B64A61081B15F5CACD7E169G7f5E)-2020.

Упаковка тростей опорных должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее **регистрационное удостоверение**, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011.

Трости опорные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57764-2021 «Трости опорные и костыли подмышечные технические требования и методы контроля», ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные технические условия».

Конструктивные элементы опорных тростей, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по [ГОСТ ISO 10993-1](consultantplus://offline/ref=2FFDBFB301EE231D887D67C082450636A802BD3058E6752BC236F3EB34DE4F7B1F472A296BD5A67B979960CBP2VEE) -2021, [ГОСТ ISO 10993-5](consultantplus://offline/ref=2FFDBFB301EE231D887D67C082450636A805BA345DE42821CA6FFFE933D1107E0A5672256FCEB872808562C92EPCVEE)-2011, [ГОСТ ISO 10993-10](consultantplus://offline/ref=2FFDBFB301EE231D887D67C082450636A803B8325EE6752BC236F3EB34DE4F7B1F472A296BD5A67B979960CBP2VEE)-2011 и [ГОСТ Р 52770](consultantplus://offline/ref=2FFDBFB301EE231D887D67C082450636A806BA3255E42821CA6FFFE933D1107E0A5672256FCEB872808562C92EPCVEE)-2016.

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по контракту товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

Изготовитель гарантирует соответствие ВСХ требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, указанных в ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные технические условия».

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня приобретения ВСХ.

Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом и техническими условиями на основное изделие.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Получателя Заказчика).