**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку слуховых аппаратов**

**1. Наименование товара**

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

**2. Требования к безопасности Товара**

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.

**3. Требования к упаковке Товара**

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

**Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование и код товара в соответствии с Классификацией ТСР (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018****№ 86н)** | **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Функциональные и технические характеристики изделий** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ/ код КТРУ/****ОКПД2** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Кол-во** | **Наименование характеристик** | **Значение характеристик** | **Единица измерения характеристик** | **Примечание** |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 60 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥130 и ≤136 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥60 и ≤70 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,1-5,5 | кГц |
| Количество программ прослушивания | не менее 4 |  |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | не менее 8 |  |
| Качественная | дополнительные функции:* шумоподавление.
* кнопка переключения программ.
* автоматическая направленность микрофонов.
* подавление обратной акустической связи.
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 30 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥130 и ≤136 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥70 и ≤75 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,2-5,0 | кГц |
| Количество программ прослушивания | не менее 4 |  |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | не менее 8 |
| Качественная | дополнительные функции:* шумоподавление.
* кнопка переключения программ.
* автоматическая направленность микрофонов.
* подавление обратной акустической связи.
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 30 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥130 и ≤136 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥60 и ≤70 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,2-5,0 | кГц |
| Количество программ прослушивания | не менее 2 |  |
| Количество каналов цифровой обработки сигнала | не менее 2 |  |
| Качественная | дополнительные функции:* регулировка ТНЧ.
* регулировка АРУ.
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| 4 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный/26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 9 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥138 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥76 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,2-5,0 | кГц |
| Качественная | дополнительные функции:* регулировка ТНЧ
* регулировка ВУЗД
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| 5 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 3 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥130 и ≤135 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥65 и ≤70 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,1-6,0 | кГц |
| Качественная | дополнительные функции:* регулировка ТНЧ
* регулировка ВУЗД
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| 6 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней/ 26.60.14.120-00000004 - Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости мощности | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости КТРУ 26.60.14.120-0000000426.60.14.120Аппараты слуховые | штука | 1 | Максимальный ВУЗД 90 | ≥120 и ≤125 дБ | дБ | ***Конкретные значения показателей*** |
| Максимальное усиление | ≥50 и ≤55 дБ | дБ |
| Диапазон частот | не уже 0,1-6,0 | кГц |
| Качественная | дополнительные функции:* регулировка ТНЧ
* регулировка АРУ
 | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |
| Гарантийный срок | не менее 12 месяцев | ***Конкретные значения показателей*** |
| Комплектность поставки слухового аппарата | 1 слуховой аппарат, 1 элемент питания, 1 стандартный ушной вкладыш, паспорт, упаковочная коробка, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт. | ***Значение характеристики не может изменяться участником закупки*** |

**Дополнительная информация**

 Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара.

 Необходимо наличие регистрационных удостоверений.

**Место поставки товара**

 Согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области с правом выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок поставки товара**

 **-** в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 7-х рабочих дней с даты заключения ГК;

 - с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» октября 2024 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

 Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.