1. Приложение №1
2. к извещению о проведении запроса котировок

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

Поставка технических средств реабилитации: кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела,

в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных.

**Требования к качеству Товара**

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

**Требования к безопасности Товара**

Кресла-коляски соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски отвечают требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Кресла-коляски имеют действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества, гарантийные обязательства, гарантийный срок и объем предоставления гарантий их качества, гарантийное обслуживание Товара**

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре отсутствуют механические повреждения. Кресла-коляски имеют установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

В комплект поставки в том числе входит:

- инструкция для пользователя (на русском языке);

- гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный срок кресел-колясок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

 Срок осуществления замены Товара не превышает 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации** | Единица измерения | Кол-во | **Характеристики Товара** |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| 1 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 40  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | 42 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 22  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 38 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка с регулируемой опорой стопы.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 30  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 16  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 20 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 30 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка с регулируемой опорой стопы.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 29  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота сиденья | 45 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 19  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 29 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 21 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка с регулируемой опорой стопы.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 33  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 16  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 25 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 27 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 20  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 16  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 20 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 25 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | **КОЗ:****01.28.07.02.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-02-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 35  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 19  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **улицы** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | **КОЗ:****01.28.07.01.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-01-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 40  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота спинки | 42 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 22  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 38 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **помещения** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка с регулируемой опорой стопы.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | **КОЗ:****01.28.07.01.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-01-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 30  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 16  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 20 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 30 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **помещения** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка с регулируемой опорой стопы.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | **КОЗ:****01.28.07.01.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА(ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-01-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 33  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 16  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 25 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 27 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **помещения** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | **КОЗ:****01.28.07.01.02.05** Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА(ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей)7-01-02 - Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  | Штука | 1 | **Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Товара** |
| **Количественные** |  |
| Глубина сиденья  | 35  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подлокотника | 19  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Высота подножки | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Ширина сиденья | 35 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Качественные** |  |
| Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях **помещения** при помощи сопровождающего лица. Спинка регулируется по углу наклона.В оснащение спинки входит подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища.Подлокотники регулируются по высоте.Сиденье регулируется по углу наклона.Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени.Подножка регулируется по высоте.В комплект поставки кресла-коляски входит:- боковые опоры для головы;-боковые опоры для тела;- поясничный валик;- валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног; - ремень для пятки; - нагрудный ремень; - поясной ремень;Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

***Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.***

**Требования к количественным и качественным характеристикам Товара**

1. **Выборочная проверка** поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.
2. **Срок поставки Товара** **для выборочной проверки:** Товар, в том числе для выборочной проверки поставляется в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.
3. **Срок поставки Товара до получателя:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 09.08.2024. Поставка Товара Получателям не превышает 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа людей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 28.07.2024 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 12.08.2024.
4. **Место поставки Товара:**   Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право

выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.