Приложение №1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

Описание объекта закупки,

количество поставляемого товара

к открытому аукциону в электронной форме

на поставку специальных транспортных средств с адаптированными органами управления в 2024 году

1. Наименование закупки: поставка специальных транспортных средств с адаптированными органами управления в 2024 году.
2. Цель закупки: определение поставщика на поставку специальных транспортных средств с адаптированными органами управления (далее – Товар, автомобиль) в 2024 году на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Общие требования, устанавливаемые к Товару с указанием максимальных и (или) минимальных значений показателей и (или) значений показателей, которые не могут изменяться, количество поставляемого Товара**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименов  ание Товара по КТРУ,  код позиции КТРУ | Наименование Товара | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| 1 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без левой ноги) | Категория автомобиля: Ml  Тип кузова/кол-во дверей: седан или хэтчбек / не менее 4  Количество мест спереди: 2  Количество мест сзади: 3  Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/ передние  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800  Топливо: бензин с октановым числом не менее 92  Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая  Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (далее - TP ТС 018/2011)  Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука | 4 |
| 2 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без правой ноги) | Категория автомобиля: Ml  Тип кузова/кол-во дверей: седан или хэтчбек / не менее 4  Количество мест спереди: 2  Количество мест сзади: 3  Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/ передние  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800  Топливо: бензин с октановым числом не менее 92  Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая  Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к TP ТС 018/2011  Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука | 3 |
|  |
| 3 | - | Специальное транспортное средство с адаптированными органами управления (автомобиль) (управление без обеих ног) | Категория автомобиля: Ml  Тип кузова/кол-во дверей: седан или хэтчбек / не менее 4  Количество мест спереди: 2  Количество мест сзади: 3  Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/ передние  Схема компоновки автомобиля: переднеприводная  Расположение двигателя: переднее поперечное  Тип двигателя: четырехтактный, бензиновый  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), куб.см: не более 1800  Топливо: бензин с октановым числом не менее 92  Вид трансмиссии/тип коробки передач: механическая  Адаптированные органы управления в соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к TP ТС 018/2011  Экологический класс: не ниже 2 класса | Штука | 1 |

1. **Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:**

**Место поставки:** Ульяновская область.

Исполнение обязательств по поставке Товара осуществляется посредством предоставления Товара Получателю в соответствии с реестром направлений, направленным Заказчиком Поставщику. Место поставки (предоставления) Товара Получателю определяется по выбору Получателя:

* по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Поставка автомобилей по 1 этапу:**

с 25.07.2024 г. по 26.07.2024 г.:

- автомобиль (управление без левой ноги) - 2 шт.,

- автомобиль (управление без правой ноги) - 1 шт.

**Поставка автомобилей по 2 этапу:**

с 12.12.2024 г. по 13.12.2024 г.:

- автомобиль (управление без левой ноги) - 2 шт.,

- автомобиль (управление без правой ноги) - 2 шт.,

- автомобиль (управление без обеих ног) -1 шт.

Выдача поставленного Товара осуществляется непосредственно Получателю (представителю Получателя) на основании реестра направлений, предоставленного Заказчиком Поставщику.

**Этапы исполнения Контракта:**

1. с момента заключения Контракта по 09.08.2024 г.;
2. с 02.12.2024 г. по 30.12.2024 г.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**5. Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:**

**Требования к функциональным и техническим характеристикам, требования к качеству, маркировке и безопасности Товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны быть легковыми. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, в ремонте, не восстановлен или без осуществления замены основных частей Товара, без восстановленных потребительских свойств), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Автомобили должны быть не ранее 2023 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобилях должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобилей.

Качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого Получателю Товара должно соответствовать ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», иным государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации.

Автомобили должны быть с произведенной предпродажной подготовкой, с отметкой об этом в сервисной книжке, соответствовать гарантийным срокам эксплуатации.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в заключении об оценке типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

- Заключение об оценке типа транспортного средства в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022 № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилями:**

- руководство по эксплуатации транспортного средства;

- руководство по эксплуатации специального средства управления (адаптированным органом управления) для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве;

- выписка из электронного паспорта транспортного средства (шасси) и прицепа к нему с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и отметкой об установлении на Товар устройства ручного управления;

- копия заключения об оценке типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без правой ноги, без обеих ног);

- сервисная книжка;

- гарантийный талон на автомобиль;

- договор между Поставщиком Товара (представителем Поставщика), Получателем Товара и Заказчиком о приобретении Получателем (застрахованным лицом) Товара и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- Акт сдачи-приемки Товара;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- информационное письмо о норме расхода бензина.

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

- комплекты ключей;

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара**

Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта сдачи-приемки Товара.

Гарантийный срок на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта сдачи-приемки Товара, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантийный срок в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (представителю Получателя) при передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю (представителю Получателя) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. Получатель должен быть обеспечен Поставщиком гарантийным талоном и информирован об условии проведения гарантийного обслуживания.

1. Давая согласие на поставку товара, являющегося объектом закупки, участник закупки соглашается поставить товар в количестве и на условиях, определенных извещением о закупке и проектом государственного контракта (приложение № 4 к извещению о закупке).

   Показатели товара в соответствии с приложением № 1 к извещению о закупке представляются участником закупки в отношении требований к Товару, приведенных в пункте 3 приложения № 1 к извещению о закупке «Описание объекта закупки, количество поставляемого товара». Соответствие товара требованиям, содержащимся в остальных разделах приложения № 1, подтверждается содержащимся в заявке согласием участника аукциона [↑](#footnote-ref-1)