Приложение № 3

 к извещению об осуществлении закупки

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2022 году**

Изготовитель должен осуществлять изготовление Изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2022 году.

**Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):** –1505 изделий.

**Срок выполнения работ:** осуществляется в течение 30 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такие работы. Реестры Получателей Изделий направляются в период с даты заключения контракта по 15 октября 2022 года.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 ноября 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Место выполнения работ:** Московская область и/или г. Москва.

Снятие мерок, примерка и получение изделий должны осуществляться по выбору Получателя (по месту жительства, либо в пунктах приема).

1. **В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:**

1.1. Осуществлять изготовление Инвалидам (далее – Получатели) ортопедической обуви (далее – Изделия), указанных в техническом задании.

1.2. Исполнитель выполняет работы в пунктах приема, выездными бригадами по адресам местожительства Получателей, в соответствии с Реестром Получателей Изделий.

1.2.1. Реестры Получателей Изделий направляются Заказчиком в адрес Исполнителя в электронном виде на электронный адрес ответственного лица. Дата и время выполнения работ Исполнителем, предварительно (не менее чем за день) согласовывается с Получателями.

1.2.2. Исполнитель проводит работы по изготовлению Изделий Получателю при представлении паспорта Получателя и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), выдаваемого Заказчиком.

1.2.3. В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя.

1.2.4. Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий по антропометрическим параметрам Получателей, в зависимости от индивидуальных особенностей, медицинских показаний Получателей и вида имеющейся патологии.

1.3.1. Выдача Изделий, гарантийного талона осуществляется в пунктах приема, выездными бригадами по месту жительства Получателей.

1.3.1.1. Консультирование по использованию Изделий Получателями осуществляется на весь период гарантийного срока эксплуатации Изделий

1.3.2. Выдача Изделий Получателям осуществляется совместно с гарантийным талоном и обучением пользованию Изделиями Получателей.

1.4. Осуществлять консультирование Получателей по телефонному номеру, по всем вопросам изготовления, выдачи, выполнения гарантийного ремонта Изделий, не менее чем с 09:00 до 18:00 ежедневно, в рабочие дни, кроме субботы, воскресения.

1.4.1. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, телефон должен быть указан в приложении к государственному контракту.

1.5. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств Исполнителя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.6. Изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:

1.6.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

1.6.2. Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

1.6.3. Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

1.6.4. Требования, предъявляемые к Исполнителю при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

1.6.5. Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

1.6.6. Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

1.6.7. Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

1.6.8. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

1.6.9. Изделия должны отвечать следующим требованиям:

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

(описание объекта закупки)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Изделия по классификации; модель** | **Характеристика Изделия** | **Дополнительная характеристика изделия** | **Ед. измерения** | **Кол-во****Изделий** |
| 1. | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.01.03.02 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. | Элементы крепления | пара | 100 |
| 2. | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.01.04.02 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | пара | 350 |
| Элементы крепления |
| 3. | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.154КОЗ: 03.28.09.01.04.01 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | пара | 270 |
| Элементы крепления |
| 4. | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.02.03.02 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Утеплённая подкладка | пара | 350 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
| 5. | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.154КОЗ: 03.28.09.02.03.01 | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Утеплённая подкладка | пара | 270 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
| 6. | 9-01-05Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.01.05.02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Элементы крепления | пара | 10 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 7. | 9-01-05Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.154КОЗ: 03.28.09.01.05.01 | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Элементы крепления | пара | 5 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 8. | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.02.04.02 | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя | Элементы крепления | пара | 10 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 9. | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам для детей-инвалидов (пара)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.154КОЗ: 03.28.09.02.04.01 | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя | Элементы крепления | пара | 10 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 10. | 9-01-06Вкладной башмачокОКПД2/КТРУ: 32.50.22.153КОЗ: 03.28.09.01.06.02 | Изделие обувное ортопедическое. Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами. Следует изготавливать как изделие индивидуального назначения. Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.Изделия выпускаются в парах или штучно. Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными в паре. | - | штука | 50 |
| 11. | 9-01-08Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)ОКПД2/КТРУ: 32.50.22.157КОЗ: 03.28.09.01.08 | Изделие обувное ортопедическое – ортез для стопы.Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя. | - | пара | 80 |
| **ИТОГО** | 1505 |