Приложение № 1

к Извещению

**Описание объекта закупки**

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка инвалидам чехлов на культи нижних конечностей

Срок поставки: до 30.11.2022 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

Максимальное значение цены контракта: 1 850 000 руб. 00 коп.

Начальная сумма цен за единицу товара: 112 187 руб. 66 коп.

(В связи с тем, что Заказчик не может рассчитать потребность в количестве товаров, закупка проводиться с неопределенным объемом).

ОКПД2: 32.50.23.190

Упаковка должна производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должны причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики и описание товара | Цена  за единицу, руб. |
| 1 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный  8-08-01 | Чехол хлопчатобумажный для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: хлопчатобумажная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.  Гарантийный срок не менее 3\* месяцев. | не более  519,00 |
| 2 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный  8-08-02 | Чехол хлопчатобумажный для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: хлопчатобумажная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.  Гарантийный срок не менее 3\* месяцев. | не более  513,33 |
| 3 | Чехол на культю голени шерстяной  8-08-03 | Чехол шерстяной для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: полушерстяная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.  Гарантийный срок не менее 3\* месяцев. | не более  898,33 |
| 4 | Чехол на культю бедра шерстяной  8-08-04 | Чехол шерстяной для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: полушерстяная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.  Гарантийный срок не менее 3\* месяцев. | не более  811,33 |
| 5 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)  8-08-05 | Чехол для культи нижних конечностей силиконовый с дистальным соединением, внешним текстильным покрытием, облегчающим надевание и снятие чехла. Чехол должен быть предназначен для культей голени и обеспечивает более высокую стабилизацию мягких тканей культи. Чехол поставляется не менее 16\* типоразмеров (объем на дистальном конце культи, а именно на расстоянии не менее 4 см\* от торца): размерный ряд 180-450 мм. Толщина стенки чехла в дистальной части 4,5 мм, в проксимальной 2,5 мм.  Гарантийный срок не менее 6\* месяцев. | не более  39 994,67 |
| 6 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)  8-08-06 | Чехол для культи нижних конечностей силиконовый с дистальным соединением, внешним текстильным покрытием, облегчающим надевание и снятие чехла. Чехол должен быть предназначен для культей бедра и обеспечивает стабилизацию мягких тканей культи. Чехол поставляется не менее 11\* типоразмеров (объем на дистальном конце культи, а именно на расстоянии не менее 4 см\* от торца): размерный ряд 280-550 мм. Толщина стенки чехла в дистальной части 4,5 мм, в проксимальной 2,5 мм.  Гарантийный срок не менее 6\* месяцев. | не более  69 451,00 |
|  |  | Итого начальная сумма цен за единицу товара | не более 112 187,66 |

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.