**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеи номер вида изделия\* | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем, (шт.) |
| 1 | 8-09-03 Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Сложные зубочелюстные протезы, изготовленные с учетом анатомических особенностей по аддитивной 3 D модели, восстанавливающие взаимоотношение окклюзионных поверхностей, устраняющих деформацию и корригирующих эстетический дефект нижней трети лица, с биомиметической реконструкцией зубных рядов, альвеолярного отростка нижней и верхней челюстей;-Съемная часть – акриловая, с перебазировкой материала на основе силикона (при необходимости);-Фиксационные элементы (не менее 2 шт) - титановые;-Прилегание к протезному ложу по всей поверхности;-Цвет искусственных зубов индивидуальный;-Наличие инструкции по применению и уходу за протезом | 1 |
| 2 | 8-09-03 Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Сложные зубочелюстные протезы, изготовленные с учетом анатомических особенностей и последствий деструктивного патологического процесса по аддитивной 3 D модели, охватывающий альвеолярный отросток нижней челюсти во фронтальном отделе, восстанавливающий взаимоотношение с конструкцией верхней челюсти, устраняющий деформацию и корригирующий эстетический дефект нижней трети лица.- Несъемная часть – металлокерамическая (цельно-керамическая).- Съемная часть – акриловая (нейлоновая).- Прилегание к протезному ложу по всей поверхности. - Цвет искусственных зубов индивидуальный. | 1 |
| 3 | 8-09-03 Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) |  Зубной протез – по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей, восстанавливающий взаимоотношение с окклюзионной поверхностью верхнего зубного ряда (обтуратора) и устраняющий деформацию нижней трети лица;-Композитный (керамический); -Фиксация адгезивная; -Изогингивальное прилегание к протезному ложу по всей поверхности;-Цвет искусственных зубов индивидуальный;-Наличие инструкции по применению и уходу за протезом.Изделие устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред. Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.  Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 24 месяца. При необходимости в течение данного срока производим замену и ремонт бесплатно.  Изделие выдается Получателю в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту. | 1 |
| **Итого:** | **3** |

**Требования к качеству работ:**

Протезы должны обеспечивать лечебный и косметический эффект, уменьшать степень и выраженность дефекта, способствовать частичной компенсации ограничений способности к общению.

Обеспечение протезами ведет к снижению психологической травмы пациентов, повышает их самооценку, улучшает качество жизни.

Протезы изготавливаются по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей пациента. При этом максимально учитывается физическое состояние инвалида, индивидуальные особенности.

Протезы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Протезы обладают высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред, устойчив к механическим воздействиям.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на зубной протез устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя).

Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 01 сентября 2023 года (включительно). Срок изготовления Изделий – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске.

\* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 №2347-р»