**Описание объекта закупки.**

1.Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году кресел-стульев с санитарным оснащением для инвалидов и детей-инвалидов.

Количество –361шт.

 2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Кресло-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)КОЗ01.28.23.01.01 | Кресло-стул предназначен для инвалидов при отправлении естественных надобностей. Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. На регулируемых по высоте 4-х ножках установлены колеса. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 9 кг. Грузоподъемность не менее 125 кг. Ширина сиденья – ширина стула в диапазоне 40 см - 50 см в зависимости от потребности получателя.Количество кресел-стульев каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.Основное оснащение должно включать: - пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение; - 4 колеса, стояночные тормоза на задних колесах;- поручни, оснащенные подлокотниками.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 60 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)КОЗ01.28.23.01.02 | Кресло-стул предназначен инвалидам при отправлении естественных надобностей. Основные обязательные технические характеристики:Масса стула не более 7 кг. Грузоподъемность не менее 125 кг. Ширина сиденья – ширина стула в диапазоне 40 см - 50 см в зависимости от потребности получателя.Количество кресел-стульев каждой ширины сиденья уточняется в соответствии с заявкой.Ножки должны регулироваться по высоте.Основное оснащение должно включать: - пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение; - противоскользящие накладки на ножки;- поручни, оснащенные подлокотниками.Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.В комплект кресла-стула должно входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 300 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типаКОЗ01.28.23.01.05 | Кресло-стул предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены, а также может использоваться самостоятельно активными инвалидами для передвижения. Кресло-стул предназначен как для самостоятельного передвижения инвалидом с помощью обода приводных колес, так и сопровождающими лицами.Рама кресла-стула должна быть изготовлена из антикоррозийных материалов.**Кресло-стул должен иметь следующие технические характеристики в соответствии с ИПРА получателя**:-ширина сиденья- 43 см.Вес кресла-стула не более 22 кг;максимальная грузоподъемность не менее 125 кг;Оснащение кресла-стула должно включать:подножки съемные, откидные; подлокотники откидные, фиксируемые;съемное пластмассовое судно с крышкой; съемное мягкое санитарное сидение;поворотные колеса должны быть самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами;задние колеса должны быть с ободами для ручного привода (цельнолитые), стояночные тормоза на задних колесах;Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозиестойких материалов.В комплект кресла-стула должны входить: инструкция на русском языке, гарантийный талон. | 1 |

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.

 Слово «не более» - означает что, в заявке указывается конкретное значение равное или меньшее значения, установленного заказчиком.

Слово «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Предложение участника в отношении характеристик поставляемого объекта закупки, не должно сопровождаться словами: «должен», «должен быть» (и их производные). Указанные участником закупки в заявке значения характеристик с вышеперечисленными словами указывают на характеристики, которые не являются конкретными.

Остальные характеристики, указанные заказчиком в таблице, не содержащие вышеуказанных слов или символов, изменению не подлежат и указываются участником в заявке в неизменном виде.

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3. Место поставки товара - по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

 Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "31" августа 2023 года.

 4. При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны (если Товар имеет гарантийные талоны), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.