*Приложение № 1*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией**

**(поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов) в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Кол-во, (шт.) |
| 1 | 7-01-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях улицы для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица.  Технические характеристики:  Кресло-коляска имеет:  - Спинка с регулируемым углом наклона.  - Сиденье с регулируемым углом наклона.  - Подлокотники регулируемые по высоте.  - Подножка, регулируемая по высоте, с регулируемым углом наклона и регулируемой опорой стопы.  - Подголовник.  - Поясничный валик.  - Боковые опоры для головы.  - Боковые опоры для тела.  - Валик или ремень для сохранения зазора между ног.  - Нагрудный ремень.  - Поясной ремень.  - Держатели для ног.  - Ремень для пятки.  - ширина сиденья 37-42 см.  - глубина сиденья 37–42 см;  - высота подлокотника не менее 16 см.  - высота подножки 35-41 см.  В комплект кресло-коляски входит: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон.  Требования к качеству:  Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Требования к транспортировке:  Транспортировка может осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Маркировка кресла-коляски содержит:  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер данного кресла-коляски;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя.  Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:  ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. | 5 |
| 2 | 7-02-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), предназначена для использования в условиях улицы для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица.  Технические характеристики:  Кресло-коляска имеет:  - Спинка с регулируемым углом наклона.  - Сиденье с регулируемым углом наклона.  - Подлокотники регулируемые по высоте.  - Подножка, регулируемые по высоте с регулируемой опорой стопы, с регулируемым углом наклона.  - Подголовник.  - Поясничный валик.  - Боковые опоры для головы.  - Боковые опоры для тела.  - Валик или ремень для сохранения зазора между ног.  - Нагрудный ремень.  - Поясной ремень.  - Держатели для ног.  - Ремень для пятки.  - ширина сиденья 36-42 см.  - глубина сидеьия 35–42 см;  - высота подлокотника не менее 18 см.  - высота подножки 28-45 см.  Рама кресло-коляски имеет складную конструкцию.  Подвеска рамы кресло-коляски оснащена амортизаторами.  В комплект кресло-коляски входит: паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия) на русском языке, гарантийный талон.  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка может осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  **Маркировка кресла-коляски содержит:**  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер данного кресла-коляски;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя.  **Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:**  ГОСТ Р 50444-2020. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования. | 7 |

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год[[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | 7-01-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 01.05.2024 | 5 |
| 2 | 7-02-02.Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | До 01.05.2024 | 7 |
| ИТОГО: | | | 12 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" июня 2024 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»,* ***а именно: Кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов).*** [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)