**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка средств автотранспортных специального назначения - транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации

**Наименование и описание объекта закупки:**

Средство автотранспортное специального назначения - транспортное средство с адаптированными органами управления, предназначенное для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемого для его реабилитации:

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног – 3 шт.,

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги – 1 шт.

- транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций правой ноги – 1 шт.

**Количество товара: 5** шт.

**Место поставки товара:**

Передача (выдача) транспортного средства Получателю осуществляется со складов Поставщика (Представителя Поставщика) на территории города Омска

**Срок поставки товара:**

- в течение 60 (шестьдесят) дней с даты получения Поставщиком Реестра получателей Товара (реестра направлений), сформированного Заказчиком (при наличии заявления и согласия Получателя);

- с даты заключения государственного контракта по 10 декабря 2022 года

**Описание, технические характеристики объекта закупки:**

Транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций обеих ног – 3 шт.

Транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций левой ноги – 1 шт.

Транспортное средство с органами управления, адаптированными для лица с нарушениями функций правой ноги – 1 шт.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Технические характеристики транспортного средства \*** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | Не ниже 4-го |
| 3 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 4 | Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| 5 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий / не менее 4 |
| 6 | Количество мест для сидения первый ряд / второй ряд | Не менее 2 / Не менее 3 |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный; с принудительным зажиганием, работающий на бензине |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания - рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 1500 |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания - количество цилиндров | Не менее 4 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 11 | Система питания (тип) | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 12 | Срок эксплуатации | Не менее 7 лет |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с ТР ТС 018/2011  наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |

\* Обоснование внесения дополнительных характеристик в описание объекта закупки:

- Категория транспортного средства M1 – необходимость приобретения транспортного средства, используемого для перевозки пассажиров и имеющих, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (легковые автомобили).

- Тип кузова - цельнометаллический, несущий – обеспечение безопасности пассажиров и водителя.

- Оборудование транспортного средства - В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, выданной Бюро медико-социальной экспертизы.

- Срок эксплуатации - не менее 7 лет - в соответствии с Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства № 286 от 15.05.2006 г.

Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие транспортного средства и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Транспортное средство должно соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Транспортное средство должно соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

Транспортное средство должно соответствовать ОКПД2 – 29.10.59.390 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Транспортное средство должно быть легковыми.

Транспортное средство должно быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе не быть восстановленным, без осуществления замены составных частей, без восстановления потребительских свойств, должно быть свободным от прав третьих лиц, не должно иметь недостатков или дефектов (брака), связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Транспортное средство должно быть 2021 либо 2022 года изготовления.

Транспортное средство, предназначенное для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (левой ноги, правой ноги, обеих ног) должно быть оборудовано адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика (при наличии заявления от Получателя и с учетом сроков эксплуатации ранее выданного транспортного средства).

Адаптированные органы управления должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Органы управления транспортного средства, адаптированные для лица с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в режиме промышленной сборки в случае их сертификации в составе автомобиля.

Транспортное средство должно быть заправлено бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.

**Требования к документам**, подтверждающим соответствие транспортных средств установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

* В случае, если адаптированные органы управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей) сертифицированы в составе транспортного средства:

- Одобрение типа транспортного средства с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей);

* В случае, если адаптированные органы управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей) не сертифицированы в составе транспортного средства:

- Одобрение типа транспортного средства,

- сведения об установке устройств управления (ручного управления) автомобилями категории М-1 лицами с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей, содержащиеся в электронном паспорте транспортного средства, об изменениях, внесенных в конструкцию транспортного средства и отраженных в регистрационных документах транспортного средства,

- сертификат соответствия на адаптированные органы управления транспортного средства (устройства управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей).

**Требования к качеству товара:**

Качество Товара должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), государственными стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р), действующим на территории Российской Федерации.

Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Поставщик до момента передачи его Получателю. С момента выдачи Получателю Товара и подписания Акта сдачи-приемки Товара и Договора все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Получателю.

В случае, если в период срока действия Контракта, истек срок действия одобрения типа транспортного средства и (или) сертификатов соответствия на адаптированные органы управления транспортного средства (устройства управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей), Поставщик предоставляет заверенные надлежащим образом копии новых одобрений типа транспортного средства и сертификатов соответствия.

**Требования к маркировке, упаковке:**

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 и другим действующим нормативным актам Российской Федерации.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

**Документы, передаваемые вместе с транспортным средством:**

• гарантийный талон на транспортное средство;

• копия выписки из электронного паспорта транспортного средства;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации транспортного средства;

• договор передачи транспортного средства, который составляется в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем;

• копия одобрения типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами управления автомобилей категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей)

или одобрение типа транспортного средства и сведения об установке устройств управления (ручного управления) автомобилями категории М-1 лицами с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций нижних конечностей, содержащиеся в электронном паспорте транспортного средства, об изменениях, внесенных в конструкцию транспортного средства и отраженных в регистрационных документах транспортного средства;

• комплект дополнительных документов, необходимых для регистрации транспортного средства в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при необходимости);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортных средств.

**Перечень работ по предпродажной подготовке транспортных средств, включенных в** цену контракта:

- мойка наружной части транспортного средства;

- проверка наличия механических повреждений поверхности кузова. При необходимости устранение мелких повреждений кузова и лакокрасочного покрытия;

- проверка внешнего вида и ровности обивки салона;

- проверка наличия инструмента, комплектующих изделий и установка их на место;

- проверка и при необходимости зарядки аккумуляторной батареи. Проверка правильности и надежности ее крепления;

- проверка плотности, уровня и при необходимости доведения до нормы: охлаждающей жидкости; жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; масла в рулевом механизме; масла в картере двигателя; масла в коробке передач; жидкости в бачке омывателя стекол;

- проверка крепления колес, рулевого управления, ходовой части, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы