**Описание объекта закупки**

**на поставку опор для стояния для детей-инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание функциональных и технических характеристик:**

**Опоры для стояния для детей-инвалидов** (далее – опоры) – приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с пунктом 4.6.4. ГОСТ Р 51632-2021 металлические части опоры должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали опоры при ее нормальной эксплуатации.

Края изделия должны быть без заусенцев и отслоений.

Мягкие элементы опор для стояния должны быть обтянуты материалом, не пропускающим органические выделения, устойчивым к их воздействию и поддающимся санитарной обработке.

При поставке опор Поставщик должен осуществлять индивидуальный подбор изделий.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ вида ТСР** | **Наименование и характеристика товара** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| 6-09-01 | **Опоры для стояния для детей-инвалидов**:  опора для стояния должны быть с изменяемым углом наклона вперед и назад и должны иметь регулировку угла наклона.  Опоры должны иметь крепления не менее чем в 4- х местах, в том числе должны быть оборудована ремнем для груди и ремнем для таза, а также иметь крепление для стоп и крепление на голени.  Опоры должны иметь абдуктор.  Опоры должны иметь держатель спинки, подлокотники, боковые упоры для груди, упор для таза, подножки.  К поставке должны быть представлены опоры для пользователей ростом не менее 83 см и не более 152 см.  Опоры должны быть предназначены для постепенной адаптации пациента, находящегося в положении лежа на спине, в положение стоя. | Шт. | 15 |
| 6-09-01 | **Опоры для стояния для детей-инвалидов:**  опоры для стояния должны быть с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения.  Опоры должны иметь крепления не менее чем в 4- х местах, в том числе для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени; должна иметь абдуктор, головодержатель, регулируемый по высоте и ширине.  Голова должна фиксироваться подголовниками.  В комплект должна входить регулируемая по высоте столешница.  Высота столика над подножкой опоры для стояния должна регулироваться.  Крепления колен должны регулироваться по высоте.  Крепления для стоп (сандалии) должны регулироваться, и должны быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Тазобедренное крепление должно регулироваться по высоте.  К поставке должно быть представлено не менее 3 типоразмеров опор:  1-ый размер: рост до 90 см.  2-ой размер: рост до 125 см.  3-ий размер: рост до 150 см.  Опоры должны быть предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. | Шт. | 33 |

Функциональные и качественные характеристики опор для стояния должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида технического средства реабилитации, который должен составлять не менее 2 лет.

Гарантийный срок эксплуатации опор должен быть 12 месяцев.