Приложение № 3 к Извещению

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастного случая на производстве, протезов верхних конечностей**

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 767 857 рублей 69 копеек.

Количество изделий: 23 штуки.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 10 декабря 2022 года.

Место, выполнения работ:

- снятие необходимых мерок с Получателей - по месту жительства Получателя (в доме, квартире);

- изготовление Изделий, примерка, индивидуальный подгон Изделий – по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделий Получателям, обучение Получателей пользованию Изделиями по месту нахождения Исполнителя.

**Техническое задание**

Протезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации: стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделий | Описание изделий | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Протез кисти косметический  8-01-02 | Протез кисти косметический предназначен для протезирования инвалидов при вычленении и частичном вычленении кисти с целью частичного восполнения утраченных геометрических и эстетических параметров верхней конечности в пределах кисти. Протез состоит из силиконовой косметической оболочки с гнущимися пальцами, с имитацией кожного рисунка; внутренняя полость соответствует особенностям культи. Внешняя форма искусственной кисти, цвет приближены к форме, размеру и цвету здоровой руки. Узел локоть-предплечье, дополнительные РСУ отсутствуют. Крепление индивидуального изготовления - по назначению. Для эксплуатации протеза при низких температурах внешней среды в комплекте есть пара шерстяных или кожаных перчаток.  Гарантийный срок: не менее не менее 2-х месяцев со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. | 12 | не более 87 026,0 | не более 1044312,0 |
| 2 | Протез кисти рабочий  8-02-01 | Протез кисти рабочий предназначен для протезирования инвалидов, имеющих ампутационные и (или) врожденные дефекты верхних конечностей с целью осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельности. Протез состоит из: приемной гильзы индивидуального изготовления, изготовленной по гипсовому слепку с культи инвалида, из листового термопласта, кожи; примерочная гильза -1; комплекта полуфабрикатов для протеза предплечья с приемником для насадок; комплекта насадок, назначаемых с учетом профессиональной деятельности и потребности в них при работе и самообслуживании. Система управления - миотоническая (управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида); модуль кисти отсутствует; узел локоть-предплечье отсутствует. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой.  Гарантийный срок: не менее не менее 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. | 1 | не более 89522,0 | не более 89522,0 |
| 3 | Протез предплечья косметический  8-01-03  СС | Протез предплечья функционально-косметический предназначен для восполнения косметического дефекта верхней конечности. Протез состоит из: приемной гильзы индивидуальной, изготовленной по слепку с культи инвалида, одинарной или составной не спадающей; кисти косметической из ПВХ или силиконовой с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье (адаптер кистевой поставляется в комплекте); крепления индивидуального при необходимости. Внешняя форма искусственной кисти приближаться к естественной, кисть иметь имитацию кожного покрова и цвет, приближенный к коже здоровой конечности. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором; локоть-предплечье отсутствует; дополнительной РСУ отсутствует.  Гарантийный срок: не менее не менее 12 месяцев со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. | 4 | не более  174561,67 | не более 698246,68 |
| 4 | Протез предплечья рабочий  8-02-02  НФ | Протез предплечья рабочий предназначен для осуществления самообслуживания и занятий трудовой деятельности. Протез состоит из: приёмной гильзы индивидуальной кожаной (изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида); комплекта полуфабрикатов для протеза предплечья с приемником для насадок; комплекта насадок, назначаемых с учетом профессиональной деятельности и потребности в них при работе и самообслуживании.  Система управления - миотоническая (управление функциями протеза осуществляется здоровой рукой, протезом или культей второй конечности, или приспособительными движениями инвалида); модуль кисти отсутствует; узел локоть-предплечье отсутствует. Фиксация протеза на культе за счет крепления с индивидуальной подгонкой.  Гарантийный срок: не менее не менее 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. | 3 | не более 129781,67 | не более 389345,01 |
| 5 | Протез предплечья активный  8-03-02 | Протез предплечья активный предназначен для частичного восполнения косметических и функциональных свойств верхней конечности. Система управления механическая (тяговая); гильза индивидуальная одинарная или составная из высокотемпературного термопласта, изготовленная по индивидуальному гипсовому слепку с культи инвалида, без вкладного элемента; кисть каркасная с активным тяговым захватом с лучезапястным узлом пассивной ротации с гибкой тягой на внешней или внутренней стороне кисти для открытия пальцев, раскрытие пальцев кисти происходит при помощи натяжения тяги, а закрытие автоматически с помощью пружины, пальцы кисти снабжены защитным пластиковым покрытием с силиконовой косметической оболочкой 3-х типоразмеров в мужском/женском исполнении, с каркасным заполнением безымянного пальца и мизинца и дополнительной скобой для среднего пальца;  или кисть с гибкой тягой с пружинным схватом и пассивным узлом ротации с оболочкой косметической ПВХ/пластизоль без покрытия. Конструкция протеза позволяет выполнить действия: активный схват и раскрытие кисти и пассивную ротацию кисти. Фиксация протеза на культе за счет плечевого крепления с индивидуальной подгонкой.  Гарантийный срок: не менее не менее 7 месяцев со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем. | 3 | не более 182144,0 | не более 546432,0 |
|  |  | ИТОГО | 23 |  | не более 2767857,69 |