**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями **(аппараты на нижние конечности).**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению получателей протезно-ортопедическими изделиями (аппараты на нижние конечности), (далее – ортезы, ПОИ).

Количество (объем) работ – объем выполняемых работ определить невозможно.

Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ, сформировавшейся по итогам закупки (по каждой позиции), в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Порядок определения объема выполняемой работы:**

Подрядчик выполняет работы по обеспечению ПОИ на основании именного «Направления», предоставляемого Подрядчику (его представителю) Получателем, в объеме, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Перечень видов работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер вида ПОИ по классификатору** | **ОКПД2** | **Наименование ПОИ** | **Наименование и показатели характеристик** |
|  | 8-09-37 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
|  | 8-09-38 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы, слоистый пластик, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
|  | 8-09-39-1 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав | Аппарат ортопедический на коленный сустав, фиксирующий, термоткань, металлические шины, назначение – постоянное. |
|  | 8-09-39-2 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное |
|  | 8-09-39-3 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт высокотемпературный, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов с улучшенными свойствами, изготовление по слепку, назначение – постоянное, лечебно - профилактическое |
|  | 8-09-40-1 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав | Расставка детская, "шинка Виленского", кожаные манжетки (натуральная кожа), разводящая штанга, изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое. |
|  | 8-09-40-2 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
|  | 8-09-41 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Аппарат на коленный и тазобедренный сустав из термопласта высокотемпературного, фиксирующий, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, изготовление по слепку, назначение – постоянное |
|  | 8-09-42 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на всю ногу | Аппарат ортопедический на всю ногу фиксирующий, с комплектом шин, с использованием узлов (модулей) и полуфабрикатов, гильза из полимерных материалов или натуральной кожи, в зависимости от особенностей получателя, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |
|  | 8-09-43 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) состоит из двух аппаратов на всю ногу, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище; аппарат на всю ногу состоит из гильз бедра, голени и стопы, гильзы между собой соединены коленными и голеностопными шарнирами в области суставов; коленные шарниры свободного хода, замковые; гильза на туловище индивидуальная изготовлена по слепку; несущие металлические шины прямоугольного сечения из облегченного материала. Изготавливается из термопластичных и вспененных материалов. Крепится контактными застежками.  Изготавливается по индивидуальным гипсовым слепкам. |

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации - Омской области с правом выбора Получателя снятия мерок, примерки и получения ПОИ одним из следующих способов:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Подрядчиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок выполнения работ**:

Выполнение работ и выдача ПОИ Получателям осуществляется не позднее **30** (тридцати) календарных дней с даты предоставления Получателем Направления Подрядчику.

Выполнение работ **после 29 ноября 2024 года** не осуществляется.

**Требования к качеству работ:**

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Выполнение работ по изготовлению ПОИ должно быть направлено на изготовление ПОИ для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Изготовление ПОИ должно удовлетворять следующим требованиям:

- при использовании ПОИ по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование ПОИ не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления ПОИ, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- ПОИ не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях;

- ПОИ должно соответствовать индивидуальным размерам и виду имеющейся патологии Получателя;

- устойчивость соединительных швов и элементов конструкции, формоустойчивость деталей и краев изделия к эксплуатационным нагрузкам и внешним воздействиям;

- ПОИ должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

**Требования к упаковке:**

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования.

**Требования крезультатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для благоприятного течения болезни или предупреждения развития деформации.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Работы по обеспечению Получателя ПОИ должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования кпредоставлению гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на ПОИ устанавливается со дня его выдачи в эксплуатацию и составляет 7 месяцев.

Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока не по вине Получателя, и обеспечивает приемку ПОИ на ремонт или его замену по фактическому месту проживания Получателя.

В случае устранения недостатков (дефектов) течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого ПОИ не могло использоваться вследствие недостатков (дефектов). При замене ПОИ в целом либо составных его частей или комплектующих изделий гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению ПОИ осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**Объём гарантийных обязательств**:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния ПОИ, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение **3** (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.

Составил:

Консультант отдела социальных программ № 2 Н.С. Колесникова