Приложение № 1

к извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на оказание услуг на территории Российской Федерации в 2023 году по санаторно-курортному лечению граждан-получателей набора социальных услуг детей-инвалидов с болезнями нервной системы и сопровождающих лиц**

Основанием для оказания услуг является Федеральный закон от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика.**

**1. Объем** оказываемых услуг– предоставление **1 680** койко-дней.

**2. Продолжительность** **заезда** – 21 койко-день.

|  |  |
| --- | --- |
| Категория граждан | Количество койко-дней |
| Дети-инвалиды | **840** |
| Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида | **840** |

**3. Место** оказания услуг:территория Российской Федерации.

**4.** **График оказания услуг:** начало первого заезда не ранее чем 15.08.2023 года, начало последнего заезда не позднее, чем с 15.11.2023 года.

Даты заездов по путевкам для сопровождающих лиц должны соответствовать датам заездов по путевкам для детей-инвалидов**.**

В случаях наличия экономии койко-дней по недозаездам граждан, на дату предоставления в электронном виде реестра лиц, получивших лечение, по которым образуются свободные койко-дни в количестве кратном 21, Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Российской Федерации предоставляет дополнительные бланки путевок со сроком заезда не позднее, чем с 01.12.2023 года и оказывает услуги санаторно-курортного лечения.

**6.** Услуги предоставляются гражданам на основании бланка путевки. Продолжительность одного курса лечения (путевки) состоит из 21 койко-дня.

**7**. Оказание услуг гражданам – получателям набора социальных услуг (далее – граждане) должно осуществляться Исполнителем на основании действующей лицензии на медицинскую деятельность при оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении по профилю **«неврология»** и **«педиатрия»** или при осуществлении санаторно-курортной помощи по профилю **«неврология»** и **«педиатрия»**; действующего санитарно-эпидемиологического заключения либо сертификатов соответствия проживания и питания.

**8.** Услуги по санаторно-курортному лечению граждан должны быть выполнены и оказаны с надлежащим качеством (с учетом рекомендованных стандартов санаторно-курортной помощи) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения». Перечень процедур определяется лечащим врачом в зависимости от состояния здоровья получателя путевки.

Наличие у всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.), в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**9.** Организация, оказывающая услуги по санаторно-курортному лечению, должна соответствовать требованиям «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр: без барьерная среда для маломобильных групп населения (далее – МГН), передвигающихся с помощью кресел-колясок и вспомогательных средств хождения; адаптированный вход; доступный маршрут движения; наличие пандусов; наличие расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках во все функциональные подразделения учреждения; лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями и др. с учетом разумного приспособления, в том числе:

• наружные лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами;

• наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями, длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20;

• покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение;

• пути движения, доступные для МГН должны быть обеспечены системой средств информационной поддержки; план эвакуации;

• технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию; коридоры должны быть оснащены необходимыми средствами навигации для МНГ;

• в здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого, доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием;

• дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м;

• специально оборудованные номера для размещения МНГ, должны быть: свободное пространство диаметром не менее 1,4 м для разворота кресла-коляски перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами; ширина дверного проема санитарно-гигиенических помещений, межкомнатных и балконных дверей должна быть не менее 0,8 м; доступная душевая кабина или ванная комната должны быть оборудованы переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенном на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями, глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м; крючками для одежды, костылей и других принадлежностей.

 В целях обеспечения безопасности граждан при оказании услуг санаторно-курортного лечения должны быть созданы безопасные условия для жизни и здоровья проживающих граждан, для предотвращения травм и ранений.

**10.** Организация диетического и лечебного питания должна осуществляться в соответствии с медицинскими показаниями и в соответствии с методическими указаниями Министерства здравоохранения РФ от 22.12.1999 года 99/230 «Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях», приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации» и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания».

**11.** Услуга по проживанию граждан и сопровождающего лица, должна осуществляться, в соответствии с Постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц».

**12**. Организация досуга и развлечений должна осуществляться с учетом специфики категории граждан, в соответствии Постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц».

**13.** Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги гражданам, в соответствии Постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» должны быть:

- оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения обеспечивающими основное освещение и работу оборудования;

- оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивающими параметры микроклимата в номерах для проживания (температура воздуха в жилых помещениях не ниже 18,5 С) и общественных помещениях в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; холодного и горячего водоснабжения;

- оборудованы лифтом с круглосуточным подъемом и спуском (при наличии более 3 этажей);

- обеспечены службой приема (круглосуточный прием).