**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

Поставка получателям кресел-стульев с санитарным оснащением

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Перечень поставляемого товара:**

Категория получателей ТСР:

28 – для инвалидов (ветеранов);

29 – для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее - застрахованные лица).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Категория получателей |
| Кресло-стул с санитарным оснащением(с колесами)**(23-01-01) (ОКПД 2: 32.50.22.129)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- подлокотники откидные с фиксацией;- 2 пары цельнолитых колес малого диаметра;- стояночные тормоза на задней паре колес.Ширина сидения должна быть не менее 400 мм до не более 480 мм. (не менее 2 типоразмера)Глубина сиденья не менее 420 мм, должна быть регулируемая;Должна быть возможность регулировки высоты сидения не менее 100 мм, с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 125 кг. | 28 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)**(23-01-02) (ОКПД 2: 32.50.22.129)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) предназначен для получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу.Ширина сидения должна быть не менее 450 мм. Должна быть возможность регулировки высоты сидения не менее 100 мм., с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 125 кг. | 28 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)**(23-01-03) (ОКПД 2: 32.50.22.129)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) предназначен для получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама кресло-стула должна быть выполнена из алюминия или металлического сплава с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу.Ширина сидения должна быть не менее 600 мм.Ширина кресло- стула должна быть не менее 600 ммДолжна быть возможность регулировки высоты сидения не менее 100 мм., с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 150 кг. | 28 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа**(23-01-05) (ОКПД 2: 32.50.22.129)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (для взрослых) активного типа предназначен для получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Обеспечивает максимальную степень удобства при отправлении естественных надобностей при самостоятельной возможности передвигаться с помощью обода приводных колес (привод от обода колеса). Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб, облегченных сплавов или композиционных материалов.Кресла-стулья активного типа должны быть снабжены ведущими колесами.Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.Кресло-стул должен быть оснащен:- подлокотниками съёмными или откидными;- съемным сиденьем, которое должно быть оборудовано съемным санитарным оснащением (судном) с крышкой, закрепляющимся на кронштейнах.- подножками съемными или откидными, регулируемыми по высоте;- передними колесами цельнолитыми;- задними колесами с цельнолитыми или пневматическими шинами, со стояночными тормозами.- задние колеса диаметром не менее 590 мм.Ширина сиденья должна быть не менее 430 мм.Грузоподъемность не менее 125 кг. | 28 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)**(23-01-02) (ОКПД 2: 32.50.22.129)** | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) предназначен для получателей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.Должны быть в наличии основные технические характеристики:- рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;- съемное судно с крышкой и санитарное сиденье с накладной крышкой, изготовленные из легко моющегося пластика;- резиновые наконечники не должны оставлять следов на полу.Ширина сидения должна быть не менее 450 мм. Должна быть возможность регулировки высоты сидения не менее 100 мм., с фиксацией в не менее 5-ти положениях.Грузоподъемность не менее 125 кг. | 29 |

**Количество (объем поставляемого товара):**

Количество поставляемого товара определить невозможно. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика по цене за единицу товара, сформировавшейся по итогам закупки (по каждой позиции), в количестве, не превышающем максимального значения цены контракта.

**Место поставки товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Омской области с правом выбора Получателем одного из способов получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки товара:**

С даты получения от Заказчика реестра получателей товара **по 31 августа 2024 года**.

При этом поставка товара Получателям не должна превышать **30** календарных дней, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Поставка после **31 августа 2024** года не осуществляется.

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке и транспортировке ТСР:**

В комплекте с креслом-стулом передается:

- документация (паспорт изделия, гарантийный талон, руководство по эксплуатации или руководство пользователя на русском языке);

- инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стула в течение срока службы (при необходимости).

Маркировка кресла-стула с санитарным оснащением должна содержать:

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-стула с санитарным оснащением (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-стула с санитарным оснащением;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Упаковка кресла-стула с санитарным оснащением должна:

- обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

- иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней ТСР (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Транспортировка кресла-стула с санитарным оснащением должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на медицинское изделие, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям государственных стандартов на кресла-стулья с санитарным оснащением конкретных типов.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев с санитарным оснащением не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула с санитарным оснащением при их нормальной эксплуатации. Металлические части кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии (п. 6.2 «ГОСТ Р 57766-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Наружные поверхности кресел-стульев должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации:

- «ГОСТ Р 57766-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

- «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

При передаче товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, подписанные Поставщиком и заверенные печатью, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по контракту товара.

Гарантийный срок товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 5 (пять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара на гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

ТСР имеет установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю, соответствующий сроку пользования ТСР, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок ТСР указывается Поставщиком в гарантийном талоне на ТСР и заверяется печатью Поставщика.

Гарантии качества ТСР распространяются на товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия ТСР. Гарантийный срок на составные части и комплектующие изделия ТСР считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с гарантийным сроком на это изделие, если иное не предусмотрено стандартом.

Гарантийное обслуживание ТСР осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока.

Расходы на обслуживание ТСР в гарантийный срок осуществляются за счет средств Поставщика, за исключением расходов, связанных с плановой заменой расходных материалов.

Поставщик в рамках выборочной проверки по образцам товара предоставляет Заказчику технический паспорт на ТСР на русском языке, гарантийный талон, подписанный Поставщиком и заверенный печатью, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела социальных программ №2 Ворончихина О.О.

Начальник отдела организации страхования профессиональных рисков Блискунова Е.А.