Техническое задание

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка инвалидам телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами диагональю не менее 80 см

Срок поставки: до 31.08.2022 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 953 489 руб. 70 коп.

ОКПД2: 26.40.20.122

Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики и описание товара | Ценаза единицу, руб. | Кол-во, штук | Итого, руб. |
| 1 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен быть предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим.Диагональ телевизора должна быть не менее 80\* см. Формат экрана должен быть 16:9.Частота обновления должна быть не менее 50\* Гц.Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C.Телетекст с памятью не менее 10\* страниц.Наличие разъемов для наушников.Мощность звука должна быть не менее 10\* Вт.Акустическая система должна быть не менее одного\* динамика.Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Метод измерения»).Меню должно быть на русском языке.Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Гарантийный срок не менее 12\* месяцев. | не более13 401,66 | 295 | не более3 953 489,70 |
|  |  | Итого |  | 295 | не более3 953 489,70 |

 **Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

 Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.