**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок c ручным приводом прогулочных и комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 14 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-коляска**: техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ Р 51083-2021; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. На кресло – коляске нет остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000±10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не должно быть более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не подвержен прожиганию от сигареты. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. В комплект кресла-коляски входит: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы. Упаковка кресла-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения.

Маркировка кресло-коляски содержит: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); артикул модификации кресла-коляски; серийный номер кресло-коляски; рекомендуемую максимальную массу пользователя.

**Требования к упаковке и отгрузке товара.**

Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок Товара составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателю.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование закупаемого Товара** | **Показатели, которые не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения** | **Кол-во (шт.)** |
| **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  Кресло-коляска имеет:  - складная облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика;  - высококачественная синтетическая обивка;  - сиденье, регулируемое по ширине и глубине;  - боковые фиксаторы на сиденье, регулируемые по ширине;  - спинка, регулируемая по углу наклона;  - спинка, регулируемая по высоте;  - подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте;  - боковые фиксаторы для тела, регулируемые по ширине;  - передние и задние колёса литые;  - вилки поворотных колес быстросъемные и оснащены механизмом фиксации положения колеса;  - быстросъёмные задние колёса;  - стояночный тормоз задних колёс;  - ножной упор для преодоления бордюров;  - опора подножки с регулировкой высоты, с ремнями-фиксаторами для стоп;  - подножка регулируется по углу наклона;  - амортизаторы задних колёс, с регулировкой жесткости;  - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте;  - пятиточечный ремень безопасности,  - поясничный валик, регулируемый по высоте.  -2 боковые съемные подушечки на сидение;  -2 боковые съемные подушечки на спинку.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | **Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:**  - сиденье, регулируемое по углу наклона от не менее -5 до не более +25 градусов;  - спинка регулируется по углу наклона не менее чем в 4-х положениях, в диапазоне от не менее 10 до не более 60 градусов;  - боковыми упорами для головы регулируются по высоте в диапазоне не менее 5 см;  - опора подножки регулируется по высоте в диапазоне не менее 10 см с шагом не менее 25 мм;  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до не менее 90 градусов;  - поставка включает кресло-коляски **не менее трех типоразмеров** при ширине сиденья – не менее 23 см и не более 36 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических  особенностей Получателей), либо кресло-коляски с регулируемой шириной сиденья в диапазоне от не менее 23 см до не более 36 см.  - диаметр передних колес – не менее 22 см,  - диаметр задних колес – не менее 27 см,  - вес коляски – не более 24 кг,  - максимальная грузоподъемность – не более 40 кг.  - максимальный рост пользователя – 130 см.  Срок службы Товара должен составлять не менее 4-х (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 5 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.  Кресло-коляска имеет:  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - спинка с возможностью плавной регулировки угла наклона;  - передние и задние колёса литые,  - опора подножки с возможностью регулировки по высоте;  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени;  - подножка, с регулируемым углом наклона;  - подголовник с боковыми упорами для головы;  - подголовник;  - 5-ти точечный ремень безопасности;  - поясничный валик, регулируемый по высоте.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | **Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:**  - спинка регулируется по углу наклона от не менее 20 до не более 60 градусов;  - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне не менее 10 см с шагом не менее 25 мм;  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до не менее 90 градусов;  - подголовник, регулируемый по высоте в диапазоне не более 8 см;  - поставка включает кресло-коляски **не менее двух типоразмеров** при ширине сиденья – не менее 20 см и не более 29 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических  особенностей Получателей), либо кресло-коляски с регулируемой шириной сиденья в диапазоне от не менее 20 см до не более 29 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см;  - диаметр задних колес – не менее 22 см;  - вес коляски – не более 16 кг;  - максимальная грузоподъемность – не менее 30 кг;  - максимальный рост пользователя- 120 см.  Срок службы Товара должен составлять не менее 4-х (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 6 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** | **Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в помещениях.  Кресло-коляска имеет:  - складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.  - спинка с возможностью плавной регулировки угла наклона;  - передние и задние колёса литые,  - опора подножки с возможностью регулировки по высоте;  - опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени;  - подножка, с регулируемым углом наклона;  - подголовник с боковыми упорами для головы;  - подголовник;  - 5-ти точечный ремень безопасности;  - поясничный валик, регулируемый по высоте.  **В комплект поставки входит:**  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | **Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:**  - спинка регулируется по углу наклона от не менее 20 до не более 60 градусов;  - опора подножки с регулировкой высоты в диапазоне не менее 12 см с шагом не менее 25 мм;  - регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до не менее 90 градусов;  - подголовник, регулируемый по высоте в диапазоне не более 8 см;  - поставка включает кресло-коляски **не менее двух типоразмеров** при ширине сиденья – не менее 20 см и не более 29 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических  особенностей Получателей), либо кресло-коляски с регулируемой шириной сиденья в диапазоне от не менее 25 см до не более 34 см;  - диаметр передних колес – не менее 18 см;  - диаметр задних колес – не менее 22 см;  - вес коляски – не более 16 кг;  - максимальная грузоподъемность – не менее 30 кг;  - максимальный рост пользователя- 120 см.  Срок службы Товара должен составлять не менее 6-ти (Шести) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями"). | 3 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **30.10.2022 года.**