ТЕХНИЧЕСКИОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | |
| Для выполнения функций по обеспечению получателей телевизорами с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей получателей, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности получателей.  Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для получателей с нарушением слуховых функций.  Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ получателя с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Телевизоры с телетекстом должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».  Корпус и экран телевизоров не должны иметь деформаций и повреждений. Изображение и воспроизведение цвета должны быть четкими и естественными. Телевизоры с телетекстом в процессе эксплуатации должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к воздействию механических и климатических факторов, а также иметь предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационное воздействие (уровни яркости, контрастности и т.п.), возникающие при переходных процессах включения и выключения телевизоров и при работе в условиях одной неисправностей.  Установка, настройка и обучение получателей правилами пользования телетекстом осуществляется исполнителем.  Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.  Телевизоры должны соответствовать требованиям, предусмотренным ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Поставка Товара должна осуществляться при наличии инструкции по эксплуатации на русском языке. Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.  Срок предоставления гарантии качества телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.  Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.  Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока.  Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.  Требования к упаковке и отгрузке.  На каждом телевизоре должна быть нанесена маркировка, содержащая: полное торговое наименование, товарный знак предприятия-изготовителя, отметку ОТК предприятия-изготовителя, порядковый заводской номер, необходимые поясняющие и предостерегающие надписи, условные функциональные обозначения на телевизоре.  Телевизоры должны быть упакованы в потребительскую тару при их отгрузке в транспортных пакетах или индивидуальную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении и изготовленную по технической документации на тару конкретного вида.  Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта при температуре не ниже минус 40 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Поставщик обязан предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:  - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  Порядок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2024 года. | | | |
| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во, шт. | Гарантийный срок (мес.) |
| 18-01-01. Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.  Телевизор должен быть жидкокристаллическим.  Диагональ телевизора должна быть не менее 80 см (не менее 32 дюйма) (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Формат экрана 16:9.  Частота обновления не менее 50 Гц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Класс энергетической эффективности «А» и выше (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Поддержка стандартов DVB - Т2; DVB - С.  Количество принимаемых каналов не менее 30 (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Телетекст с памятью не менее 10 страниц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Наличие разъемов для наушников.  Мощность звука не менее 2 Вт (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Акустическая система не менее одного динамика (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).  Меню должно быть на русском языке.  Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 80 | Не менее 12 |